문서번호	정수시설과-3475
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
최윤수		남효돈	11/18 유성종
협조

트럭 스케일 교정검사 계획

2014. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

트럭 스케일 교정검사 계획

트럭 스케일 교정검사를 실시하여 정도관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 정기검사 : 2년 1회 (계량에 관한 법률 제32조제4항)

⇒ 매년 1회 교정검사 실시로 정기검사 면제

○ 대 상 : 트럭 스케일 (상거래용 계량기)

□ 교정검사 대상

품 명	규 격	수량	용 도	비 고
트럭 스케일 (정문)	50톤	1대	슬러지케익, 분말활성탄, 여과사, 정수약품 등 계량용	상거래용

트럭 스케일 전경 (정문)

□ 추진 내용

○ 트럭 스케일 : 매년 11월경  교정검사 실시

□ 검사 사유

○ 트럭 스케일 : 슬러지케익 등을 계량하는 상거래용으로 정도관리가 매우 중요하여 매년 실시

□ 교정검사 방법

○ 트럭 스케일 : 표준분동 25톤 사용

○ 교정검사성적서 발급

□ 발주 방법

○ 계약방법 : 수의계약

○ 대상업체 : 대도계기(주)

○ 소요예산 : 약 1,540천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.