정기점검 보고서

(성북천교, 황학교, 무학교)

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	이경수	11/18 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 성북천교, 황학교, 무학교에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

【 성 북 천 교 】

□ 일  시 : 2014. 11. 11(화)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	성북천교	시설물 개 요	폭: 14.5m 연장: 39m	법정구분	1종	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 없음

현장점검사진

상부 – 특이사항 없음	하부 – 특이사항 없음

※ 기점검 중복사항 제외

【 황 학 교 】

□ 일  시 : 2014. 11. 11(화)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	황학교	시설물 개 요	폭: 30.6m 연장: 45m	법정구분	법정외	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음.

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
보도부	빗물받이	이물질로 막힘		직영반 작업지시	필요없음	3

현장점검사진

상부 전경	하부 – 특이사항 없음	빗물받이 막힘

※ 기 점검 중복사항 제외.

【 무 학 교 】

□ 일  시 : 2014. 11. 11(화)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교량받침 등)

시설물명	무학교	시설물 개 요	폭: 34.8m 연장: 44m	법정구분	법정외	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 없음.

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
보도부	빗물받이	이물질로 막힘		직영반 작업지시	불필요	3

현장점검사진

상부 전경	하부 전경	이물질로 막힘

※ 기 점검 중복사항 제외.  끝.