	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	축광식 야광 소화전 위치 표지판 설치 계획 보고(특수시책)

1. 본부 예방과-23249(2014.10.27.)호『2014년 겨울철 소방안전대책 추진 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 다중이용시설 건축물 벽면에 설치된 옥내소화전이 측면 또는 야간에 위치를 찾아 화재진압 및 인명구조 하는데 곤란함으로 인하여 축광식 야광 소화전위치 표지판 설치 계획을 보고합니다.

가. 제품명 : 소화전 위치 표지판(삼각형 기둥형)

나. 재  질 : 축광 고휘도 야광 아크릴

다. 규  격 : 90mm×200mm

라. 설치대상 : 다중이용시설(지하철과 연결 통로, 지하철역 등)

마. 설치효과

○ 화재로 인한 정전시 어두운 곳에서 옥내소화전 위치를 쉽게 발견

○ 건물관계자가 옥내소화전을 쉽게 찾아 초기에 화재진압

붙임 : 축광식 야광 소화전 위치 표지판 설치계획 1부.  끝.

담당자	정인주		예방팀장	정상천		예방과장	김규태		소방서장	11/18 임선호
협조자
시행	예방과-13537	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개