내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중앙차로 기능개선사업 관련 무단횡단금지시설 재질 기준 알림

1. 교통운영과-20460(2014.10.31.)호와 관련입니다.

2. 무단횡단으로 인한 인명사고 예방을 위하여 설치하고 있는 무단횡단금지시설의 재질기준이 제정(2010.12)되어 기 통보하였으나 귀 사업소로 금회 요청한 공항로(송정역주변) 중앙버스전용차로 기능개선 사업과 관련하여 설치예정인 무단횡단금지시설의 착오 예방을 위하여 재 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 주요 개정내용

- 무단횡단금지시설의 재질은 차량 충돌 시 부러지지 않는 재료로서 시선유도봉 재질의 품질기준을 따름

※ 참고로 무단횡단금지시설은 측대기준(시설물 좌우 0.25m)을 준수

첨 부 : 도로안전시설 설치 및 관리지침 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장)
주무관	이민호		중앙차로팀장	김종호		교통운영과장	11/18 강진동
협조자
시행	교통운영과-21705	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 교통운영과	/
전화	02)2133-2476	/전송	02)2133-1054	/		/	대시민공개