교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.11.17(월)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	11/18 代정진순

일  자 : 2014년 11월 17일(월)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					33.6%					33%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					8.6%					41.4%						32%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			상위국장애		장비 A/S		기타		서울청조치요
		523		508		15				2				1			3		0		4		3			2
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리 - 크레인작업요(1) : 퇴계4가 - 상위국 장애(3) : 헌인가구단지, 헌안릉입구, 헌릉IC(이상 내곡IC2) - 기타(4) : RSE망실 1(코엑스), 임시철거 2(숯내교, 석계역), 상위국 철거 1(S-Oil 방죽주유소앞) - 서울청 조치대상(3) : 포스코사거리, 어린이대공원역, 국회도서관(전원불량)
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,631			3,931				4,628			72		4,270		4,361		0			0		3
		접속대수 (1일 1회 이상)						1,858			1,044				790			24		509		1,349		-57			1,007		-159
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						22			27				17			33		12		31		-0.7			11.7		-1.9
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						82			21				163			26		173		47		-13.9			13.8		-24.3
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	Extention 1		14%		22%		30%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 2		14%		26.3%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	-	-	-		-
U-교통망	-	-	-		-
보안관제	-	-	-		-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 민원관련 현장점검 실시 - 위 치 : 중구 명동 신세계백화점 교차로 - 주요내용 : 교통자가통신망(U-교통) 광케이블 연결된 가로등이 기울어짐에 따라 경사도 조정 등 개선방안 협의 완료(중구청 도로시설과 가순종 주무관)
명 일	○ 영등포구 5개소 교통자가통신망 전환을 위한 현장실사 - 위 치 : 영등포구 U-교통 5개소 - 주요내용 : 신호운영실 요청에 의한 임대망 ⇒ 자가망 전환관련 점검 실시