문서번호	정수과-3314
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김종원		임건혁	11/18 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	정수시설과장			안길찬
	주무관			조현태

아리수정수센터운영일보

2014. 11. 15

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                 2014년 11월15일(토) 날씨:맑음

구 분	근 무 자			기 타
	총원	정수장	취수장
주 간	11명	[팀명 : A팀] ▪책임자 : 김 상 수 강현덕.최광국.박영환.여정식.김화영	유재성 한화준	- 방호근무 : 3명 ㆍ정 문 : 2명 ㆍ취수장 : 1명
야 간	11명	[팀명 : D팀] ▪책임자 : 김 종 원 박정하,김진수,김두병,추국진,강희권	전진하 조성래	- 방호근무 : 3명 ㆍ정 문 : 2명 ㆍ취수장 : 1명

□ 생산현황

(07:00)

취수량(㎥/일)								송수량 (㎥/일)		유효율 (%)		수 위					배출수처리장
강북		구의	뚝도		계							공릉	북악		정수지
780,900		182,452	153,512		1,116,864			784,300		100.4		5.45	7.32		4.02		폴리머 : kg 케익량 : 톤
공급량 현황(㎥/일)
남양주	별내			구리		공릉	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월계			월곡 (CB-5)		합계		편차
35,216	10,200			20,271		230,760	153,000		137,410		118,740			75,940		781,537		2,763

□ 수질현황

(단위 : NTU, PPM)

구 분	탁도	pH	알카리도	수온	NH3-N	잔류염소	맛,냄새물질(ppt)
							2-MIB	지오스민
원 수	5.91	8.21	56.1	10.8	0.01	0.29	-	-
정 수	0.03	7.11	-	13.9	-	0.44	-	-

(단위 : PPM)

PAC		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		활성탄		폴리아민
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.09	9.19	1.17	1.20	0	0	0.62	0.60	0	0	8.46	8.11	0	0	0	0

□ 당직사항

연 동 순 서	영등포정수				연구원			연 동 순 서			취수장정문			정수장정문
본부 연동 사항	시간		성명		시간	성명		소내 연동 사항			시간	성명		시간		성명
	11:01		황장웅		11:02	이은숙					11:03	이금주		11:04		조상문
	14:55		황장웅		14:57	손연희					14:58	이금주		14:59		조상문
	22:57		김창호		22:58	장신요					22:59	김한진		23:00		임영안
	04:57		박동규		04:58	장신요					04:59	김한기		05:00		김성윤
	※ 주간 지시사항 ○ 안전사고 예방 ○ 경계근무 철저								※ 야간 지시사항 ○ 안전사고 예방 ○ 보안점검 철저
차량운행 입고확인	차량번호			베르나 08너7421			전기차(EV) 28소8734			스타렉스 74허5473			포터더블캡 88조3712		이-마이티 92서9977
	시간	(18:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
		(07:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
특기사항

□ 인수인계사항

- 주간근무 : A팀

내 용	특이사항 없음
기타사항	여과지3계열 및 침전지트러프 청소.

- 야간근무 : D팀

내 용	특이사항 없음
기타사항	-

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지 1부 끝.