내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장
(경유)
제목	`14년 하반기 도로점용공사장 교통소통대책 이행실태 점검결과 시정조치(강남순환도시고속도로 8공구 건설공사)

1. 서울특별시도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제8조 및 제10조, “서울특별시 보도10계명” 및 “14년 하반기 도로점용공사장 점검계획” 과 관련입니다.

2. 우리시에서 추진중인 도로점용공사장에 대하여 교통소통대책 이행실태를 점검하고, 위 조례 제10조(시정명령)에 의거 아래와 같이 시정조치를 요구하니, 빠른 시일내 조치하고 그 결과를 2014.11.28(금)까지 제출(사진첨부)하여 주시기 바라며

3. 아울러, 공사로 인하여 시민불편 민원이 전화, 트위터 등으로 접수되고 있음을 감안하여, 공사시행청은 수시로 공사장 주변을 점검하여 시민불편요인을 적극 시정 및 개선하는 등 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

-  아      래   -

공 사 명 (시 행 청)	점검결과 (점검일 : 2014. 11. 17)	조치할 사항
강남순환도시고속도로 (8공구) 구룡지하차도 <도시기반시설본부>	- 안전휀스가 차선을 넘어서 설치되어 차로폭 감소로 차량운전자 심리 불안 및 안전사고 위험 (차선끝 50㎝이상을 이격하여 설치.) - 급격한 회전구간으로 차량운전자 심리불안 및 안전 사고 위험 (선형을 완만하게 유지할 수 있게 직선화.) - 공사완료구간 정리 및 자재적치장소에 차로 정리하 여 불법주차 방지. (테이퍼 및 도류화시설 정비) - PE드럼파손교체. - 복공판과 도로포장의 단차 조정요.	“붙임” 참조

공 사 명 (시 행 청)	점검결과 (점검일 : 2014. 11. 17)	조치할 사항
강남순환도시고속도로 (8공구) 민자접속구간 <도시기반시설본부>	- 회전구간 선형불량으로 운전자 안전을 위하여 완만하게 유지하고 회전반경 우측차로 3.2m이상확보. - 단계별 교통소통대책에 의거 공사시행.(4차로확보) - 공사장주변 안전하고 깨끗한 공사장관리	“붙임” 참조
강남순환도시고속도로 (8공구) 화물터미널앞 지하차도 <도시기반시설본부>	- 기존차선을 지우지 않고 차선을 설치하여 운전자 혼선 초래. - 공사장주변 안전하고 깨끗한 공사장관리 (환경정리) 교통소통대책 4단계로 테이퍼 및 도류화시설 설치 .	“붙임” 참조

붙 임 : 도로점용공사장 점검결과 현장사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이병택		교통시설팀장	최정규		교통운영과장	11/19 代심혁보
협조자
시행	교통운영과-21822	(		)	접수		(		)
우	110-140	중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 6층	/
전화	02)2133-2494	/전송	02)2133-1053	/	lbt36351@seoul.go.kr	/	대시민공개