의원 요구 자료 제출

시 행	수질과-5431
결재일자	2013.9.2.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
정종기		이성재	박용철	김준기	09/02 김경호
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 483번, 한명숙의원, 환경노동위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

한명숙의원(환경노동위원회, 민주당)

요구번호 483

1. 냄새경보제 발령 현황

□ 냄새경보제 개요

○ 원수에서 냄새물질(지오스민, 2-MIB)이 일정농도(10ng/L) 이상 발생할 경우

이에 선제적으로 대처하기 위한 사전 준비사항으로 정수센터 등 상수도

사업본부 산하기관에 대해 자체 발령하는 제도임

○ 발령기준은 원수의 냄새물질 농도에 따라 단계별 발령

- 발령대상 및 기준 : 원수

냄새물질	예비주의보	주의보	경보	대발생
지오스민 또는 2-MIB(ng/L)	10이상	20이상	100이상	500이상

- 주요 조치사항 : 원·정수 수질검사 강화, 원수 냄새물질 농도에 따른

분말활성탄 탄력 투입, 전염소에서 중염소 전환, 응집효율 향상을 위한

이산화탄소 투입 등 단계별 선제적 대응

□ ‘13년 냄새경보제 발령 현황

○ 금년도에는 원수에서 냄새물질이 예비주의보 수준(10ng/L이상)으로 2회

발생하였으며, 8월 23일 발령한 예비주의보는 8. 29일 현재까지 발효 중에

있음

○ 1차 발령현황

- 발령기간 : ‘13. 7. 11～18(8일간)

※ 7월초 북한강 상류에서 발생한 지오스민이 우리시 취수원에서 10ng/L

이상 검출

- 정수수질은 1.5～6.5ng/L로 환경부 권장기준(20ng/L이하)의 1/3수준으로

양호한 수질을 유지하였음

- 발령기간중 원·정수 지오스민 현황(평균)

구 분	7. 11	7. 12	7. 13	7.14	7.15	7. 16	7. 17
원수(ng/L)	17.0	34.7	22.4	11.8	5.3	3.7	2.4
정수(ng/L)	5.5	6.5	5.6	3.7	3.5	2.6	1.5

○  2차 발령현황

- 발령기간 : ‘13. 8. 23～

※ 팔당호 상류 남한강 수계에서 발생한 2-MIB가 우리시 취수원에서

10ng/L이상 발생하여 8. 29일 현재 15ng/L정도 유지하고 있음

- 정수수질은 3.0～5.6ng/L(환경부 권장기준 20ng/L이하)로 양호한 수질을

유지하고 있음

- 발령기간중 원·정수 2-MIB 현황(평균)

구 분	8. 23	8. 24	8. 25	8.26	8.27	8. 28	8. 29
원수(ng/L)	8.9	12.3	13.2	14.5	12.5	11.6	14.3
정수(ng/L)	4.8	5.6	5.2	5.4	3.6	3.0	3.2

□ 우리시는 6개정수센터중 2개정수센터(광암, 영등포)에 고도정수처리시설을

설치하여 운영중에 있으며,  ‘14년 나머지 4개정수센터에 고도정수처리시설

도입이 완료되면 조류로 인한 냄새물질은 완전 해결 될 것으로 판단됨. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울시 상수도사업본부 (생산부)	담당사무관	이 성 재
	☎ 02 -3146-1321	주무관	정 종 기
	작 성 일 : 2013. 8. 30