문서번호	시설관리과-30876
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		서부수도사업소장
이준호	천성훈	박길영		11/20 설동을
협 조
	기전팀장		이상연
	주무관		김찬모

기자촌배수지 재가동 시범운영 추진계획 보고

2014.11

서부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

기자촌배수지 재가동 시범운영 추진계획 보고

은평뉴타운 3-12블록 급수공급을 위한 기자촌배수지 재가동시범운영 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

주택건설사업계획승인신청에 따른 협의 회신(시설관리과-108030 ′11.12.23.)

건축계획 : 은평뉴타운 3-12BL(13개동 426세대)

주요 협의내용

- 급수수계변경 : 진관배수지 → 기자촌증압 → 기자촌배수지

- SH공사 기자촌배수지 송․배수관 부설 등

기자촌배수지 재사용 계획 제출(시설관리과-1451 ′12.01.19.)

은평뉴타운 3-13BL(520여가구 예정) 및 기자촌공원 급수 계획

Ⅱ		배수지 현황

위    치 : 은평구 진관외동 47-2

시설용량 : 500㎥

현    황

준공일 : 1983.1.1.        배수지표고 : 155m

송수관 : 150㎜             배  수  관 : 300㎜

사용중지 일시 : 2010.10.28

전경사진

촬영일 : 2014.07.08

Ⅲ		그동안 추진현황

배수지 환경정비 : 담당 시설6급 이준호

시행주체 : 서부수도사업소

주친내용 : 배수지 내부 방식공사, 노후 제수밸브 교체, 배수지 울타리 및 배수지 상부 등의 환경정비

▸ 환경정비 : 은평구관내 시설물유지관리 년간단가업체

▸ 방식공사 : 삼우배수지외 2개소 내부 방식공사 계약업체

방수 방식공사	유출입 노후관로 교체	옹벽 설치
외벽 방수	항출입 안전휀스 설치	상부슬래브 복토

계획배관 부설 : 담당 시설6급 김찬모

시행주체 : SH공사

주요내용 : 배수지 유입(150㎜), 배수지 유출(300㎜), 퇴수관로(150㎜) 부설 및 밸브실 설치 등

증압장 및 전기시설 : 담당 공업7급 신인철

시행주체 : 서부수도사업소 및 SH공사

주요내용 : 기자촌증압장 및 배수지 전기 인입 수전

수위전송반, 초음파수위계

Ⅳ		재가동 시범실시

일 시 : 2014.11.25.(화) 10:00시

대 상 : 17명

서부수도사업소 : 13명

- 토목분야 : 천성훈(지역총괄), 이준호(환경정비), 김찬모(송배수관로), 황재향(밸브조절), 황재헌·임정환(업무보조)

- 기전분야 : 이상연(기전총괄), 이두영(전동밸브), 신인철(전기분야), 김종훈(증압장)

- 탐지분야 : 나흥수(급수운영과)외 1인,

- 시공업체 : 시설물년간단가업체 적중건설

SH공사 : 4명

- 토목분야 : 담당자 및 시공업체

- 기전분야 : 담당자 및 시공업체

주요점검 대상

송배수관로 적정 부설 및 누수발생 조사

- 부설관로의 적정성 및 전체관로 누수탐지 시행

- 밸브실 등 구조물 시공 및 청소상태

증압장을 포함한 기전시설 일체

Ⅳ		행정사항

시범운영 입회 협조요청 공문 발송

- SH공사 및 급수운영과(관로누수탐지 시행)

시범운영 문제점 발생 시 즉시 조치 요구.   끝.