문서번호	예방과-16575
결재일자	2014.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 11/20 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[*********** –신축]

	1. 강동구청 건축과-27374(2014.11.13)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(******************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 20.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 [***********-신축]

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

****** 건물

소 재 지

*************

***********

구          조

철근콘크리트조 지하3층 지상10층, 연면적 9,360.11㎡

대지면적 1,217.96㎡, 연면적 9,360.11㎡, 건축면적 729.65㎡

공  사  종  별

신축

용도

복합(근생,업무,자동차관련)

건축주

******

소방시설설계업체

㈜세명소방이엔씨 (전문 제광진2009-7호)

- 설계자 : 박창원(소방기술사)

㈜일신이앤드씨 (일반 제서초2008-10호, 전기)

설계자 :홍영남(소방설비기사-전기)

대표자

권오경

홍영남

적용소방시설

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(완강기), 연결송수관설비, 제연설비, 상수도소화용수시설,

비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비, 비상조명등, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층 별	면적(㎡)	용 도	비 고
지하3층	702.98	자동차관련(주차장)
지하2층	829.16	자동차관련(주차장),기계실
지하1층	920.11	자동차관련(주차장),방재실
지상1층	627.72	제1종 근생(주민공동시설)
지상2~10층	697.79×9	업무시설(오피스텔)

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.