문서번호	예방과-16638
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
위험물안전팀장	예방과장	소방서장
고석봉	代고석봉	11/21 이영우
협 조

2014 겨울철 소방안전대책 - 특수시책
겨울철 위험물 취급소 안전관리 추진계획

2014. 11.

강 동 소 방 서

(위험물안전팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 노동인지 균형인지 홍보 무 ■
				취약계층 성인지 장애인 디자인 무 ■
				갈등발생 가능성 유지관리 비용				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

-2014 겨울철 소방안전대책 특수시책-

겨울철 위험물 취급소 안전관리 추진계획

❖ 난방기구 사용 및 화기 취급이 증가하여 화재발생 위험이 높은 겨울철

기간동안 주유소 등 위험물 취급소에 대한 방화환경 조성과 안전한 저장

취급을 위한 안전대책을 추진하여 위험물로 인한 위해를 방지하고 화재예방 등

공공의 안전을 확보하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 예방과-15605호(2014.10.31.) 『2014. 겨울철 소방안전대책 추진계획』

□ 소방재난 업무가이드 예방행정편 위험물시설 자율 안전관리 지도

□ 예방과-4441호(2014. 2.24)『2014년 위험물안전관리 기본계획』

Ⅱ		현 황

취급소 현황 : 총 88개소

구분	계	저장소	주유취급소	이동탱크	일반취급소	판매취급소
개소 (%)	88 (100)	32 (36.4)	27 (30.6)	15 (17.2)	10 (11.3)	4 (4.5)

※ 최근 추세 : 용도폐지 및 도시가스로 사용연료 전환 등으로 지속적 감소

□ 최근 3년간 우리 서 관내 위험물제조소 등 관련 화재발생 현황 : 없음

☞ 서울시 최근 3년간 화재발생 : 총 6건(주유소 5, 지하탱크 1)

- 발화원인 : 부주의 3, 화학적 요인 2, 전기적 요인 1

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진기간 : 2014.11~2015. 2 『2014. 겨율철 소방안전대책 추진기간중』

□ 주요 추진내용

1. 위험물 취급소 화재예방 환경조성		○ 위험물 안전관리 및 화재예방 프랑카드(배너)설치
		○ 화재예방 포스터․표어 배포 부착
		○ 주유중 엔진정지 생활화 계도 및 켐페인 실시

2. 위험물 안전관리자(관계자) 간담회 실시		○ 주유취급소, 가스충전소 관계자
		○ 겨울철 소방안전대책 당면시책 설명
		○ 겨울철 위험물 안전취급 교육 및 당부

3. 겨울철 주유취급소 정전기 화재예방 대책 추진		○ 정전기 화재예방 매뉴얼 배부 및 교육
		○ 셀프주유소 정전기 방지패드 관리실태 점검
		○ 유증기 회수장치 및 접지설비 관리실태 점검

4. 안전관리자 근무실태 불시점검		○ 안전관리자 없이 주유원 무단 취급실태 점검
		○ 야간 심야시간대 안전관리자 근무여부 집중점검

Ⅳ		세부 추진계획

1		위험물 취급소 화재예방 환경조성

□ 위험물 안전관리 및 화재예방 프랑카드(배너)설치

○ 대    상 : 29개소 (주유취급소 25, 가스충전소 4)

○ 설치기간  : 2014.12.1.~2014. 2.28

○ 방   법  : 주유소 자체제작 자율적 설치지도

○ 내    용 : 화재예방 및 안전관리 홍보

□ 화재예방 포스터․표어 배포 부착

○ 대    상 : 위험물 취급 전 대상 88개소

○ 배부기간 : 2014.12월

○ 내    용 : 한국화재보험협회 제작 포스터(표어)배부

□ 주유중 엔진정지 생활화 계도 및 캠페인 실시

○ 대    상 : 주유취급소 25개소

○ 주유중 엔진정지 생활화 계도 공한문 발송 : 12월중

○ 주유중 엔진정지 표지판 부착 지도

○ 관내 주유소 중 선정 추진기간중 3회 실시

2		위험물 안전관리자(관계자) 간담회 실시

□ 대    상 : 주유취급소 및 가스충전소 29개소

□ 일    시 : 2014. 12. 4 11:00~

□ 장    소 : 우리서 4층 강당

□ 내    용

○ 2014. 겨울철 소방안전대책 추진 시책설명

○ 주유취급소 화재사고 사례 교육

○ 화재예방 환경조성 및 안전관리 당부

○ 위험물 민원처리 개선방안 토론 등

3		주유취급소 정전기 화재 예방대책 추진

□ 대    상 : 주유취급소 25개소

□  주유취급소 정전기 화재예방 매뉴얼 배부 및 교육

☞ 2014. 12. 4 주유취급소 관계자 간담회와 병행 실시

□  정전기 방지장치 관리상태 점검

○ 점검시기 : 2014. 12월중

○ 셀프주유소 정전기 방지패드 주유기 부착실태 점검

○ 유증기 회수장치 이상유무 확인점검

○ 접지설비 이상유무 점검 등

정전기 화재 원인 및 사고사례

◆ 정전기 화재 발생원인: 겨울철은 건조하고 스웨터, 두툼한 외투에 의한 정전기

발생요인이 많고 옷이나 몸에 남아있던 정전기가 자동차 주유구 마개를 열자마자

유증기와 반응하여 순식간에 커다란 화염을 발생시킴

◆ 정전기의 전압크기 : 머리카락 4,000V, 스타킹 9,000V, 스웨터 60,000V

◆ 정전기 사고사례

- 2013년  4월 충북소재 ○○○주유소(1명 2도화상)

- 2013년 12월 경기소재 ○○○주유소(순간폭발 1명 화상)

- 2014년  1월 경기소재 ○○○주유소(2명 3도화상)

4		주유취급소 및 가스충전소 안전관리자 근무실태 불시점검

□ 대    상 : 29개소(주유취급소25, 가스충전소4)

□ 점검기간 : 추진 기간중 1회 불시점검

□ 점검내용

○ 안전관리자 감독없이 주유원이 무단주유 행위

○ 야간 심야시간대 안전관리자 무단 퇴근후 영업 행위

○ 사전예고없이 불시점검 실시 끝.