문서번호	지리정보과-5111
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		오기석	11/24 이규상
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

‘ 14년 10월 상수도 GIS 시설자료

제공 및 전산입력 현황보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

상수도사업본부

지리정보과

‘14년 10월 상수도 GIS 시설자료

제공 및 전산입력 현황보고

‘14년 10월 수도사업소에서 각종 공사로 발생한 신규 및 기존 수정자료를 제공

받아 GIS에 입력한 실적을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

○ 입력대상 : 신규데이터 변경사항 및 기존데이터 수정사항

○ 입력기간 : ‘14. 10. 1 ~ 10. 31

○ 추진부서 : 각 수도사업소 급수운영과

○ 입력내용 및 과정

입력자료 발생 (공사담당자)		자료제공 (공사담당자->편집원)		자료입력 (편집원)
‣ 각종공사로 인한 신규데이터 ‣ 기존 GIS 변경데이터		GIS 현장조사서 시설물속성자료		GIS시스템에 입력
‣ 신규데이터 측량의뢰 ․ D=50㎜, L=10m이상 부설관(급수관 제외)		측량성과자료

Ⅱ		추진실적

○ 시설자료 제공 및 입력현황

(단위 : 건)

구 분	공 사 시 행 건 수	자료제출 대상건수	자료제공 (측량의뢰+GIS자료제출)		자료입력
					입력완료		진행중
			건 수	제공률(%)	건 수	입력률(%)	건 수	진행률(%)
금 월	2,787	1,201	1,196	99.6	1,142	95.5	54	4.5
누 계	23,601	10,690	10,638	99.5	10,334	97.1	304	2.9

○ 기존 상수도관 재질 수정현황

(단위 : km)

구 분		계	DCIP	GSP	PVC	PE	SSP	COP	CIP	CIP (갱생)	SP	무라이닝기타폐쇄
금월	당초	-2.61	-1.29	-0.14	-	-0.09	-0.04	-0.04	-1.01
	변경	+2.61	+0.09			+0.05	+0.20		+0.09		+0.50	+1.68
	계	-	-1.20	-0.14	-	-0.04	+0.16	-0.04	-0.92	-	+0.5	+1.68
누계	당초	-11.13	-4.23	-2.03	-0.38	-0.34	-0.50	-0.56	-2.78		-0.27	-0.04
	변경	+11.13	+0.68		+0.03	+0.15	+2.90	+0.36	+1.62	+0.14	+0.58	+4.67
	계	-	-3.55	-2.03	-0.35	-0.19	+2.40	-0.20	-1.16	+0.14	+0.31	+4.63

Ⅲ		추진실적 분석

○ 사업소별 시설자료 제공 및 입력현황

	금월 제공실적 : 1,196건
	서부수도사업소가 227건(19%)으로 가장 많았으며, 북부수도사업소가 80건(7%)으로 가장 적었음
	금월 입력실적 : 1,142건
	서부수도사업소가 218건(19%)으로 가장 많았으며, 북부수도사업소가 76건(7%)으로 가장 적었음
	전월대비 제공실적 : 54건 증가
	서부수도사업소가 99건 증가하였으며 강서·북부수도사업소가 33건 감소하였음
	전월대비 입력실적 : 51건 증가
	서부수도사업소가 100건 증가하였으며 북부수도사업소가 33건 감소하였음
	누적 제공실적 : 10,638건
	강서수도사업소가 1,790건(17%)으로 가장 많았으며, 강남수도사업소가 744건(7%)으로 가장 적었음
	누적 입력실적 : 10,334건
	강서수도사업소가 1,754건(17%)으로 가장 많았으며, 강남수도사업소가 703건(7%)으로 가장 적었음

○ 분석결과 (사업소별)

금월 서부수도사업소의 자료제공·입력이 약 100건 증가하였다.(누수복구, 시설물보수 증가)

전월대비 전체 수도사업소의 자료제공은 54건, 자료입력은 51건 늘었다.

누적대비 강서·동부수도사업소의 자료제공·입력이 감소하였다.(공사 감소)

○ 공사별 시설자료 제공 및 입력현황

	금월 제공실적 : 1,196건
	급수공사가 729건(61%)으로 가장 많았으며, 계량기이설이 4건(1%)으로 가장 적었음
	금월 입력실적 : 1,142건
	급수공사가 690건(60%)으로 가장 많았으며, 원인자이설이 1건(1%)으로 가장 적었음
	전월대비 제공실적 : 54건 증가
	급수공사가 48건 증가하였으며, 시설물보수가 23건 감소하였음
	전월대비 입력실적 : 51건 증가
	급수공사가 52건 증가하였으며, 시설물보수가 23건 감소하였음
	누적 제공실적 : 10,638건
	급수공사가 6,203건(58%)으로 가장 많았으며, 계량기이설이 68건(1%)으로 가장 적었음
	누적 입력실적 : 10,334건
	급수공사가 6,069건(59%)으로 가장 많았으며, 원인자이설이 34건(1%)으로 가장 적었음

○ 분석결과 (공사별)

급수공사가 금월 및 누적 자료제공·입력원인의 약 60%를 차지하였다.

전월대비 급수공사 및 누수복구의 자료제공·입력는 증가하였고 시설물보수는 감소하였다.

○ 금월 기존 상수도관 재질 수정현황

○ 누적 기존 상수도관 재질 수정현황

○ 분석결과 (기존 상수도관 재질 수정)

금월 재질수정 분석결과 노후관 연장이 1.15km 감소하였다.

- GSP관(-0.14㎞), CIP관(-1.01㎞) ▶ SSP, 기타(폐쇄 등)

누적 재질수정 분석결과 노후관 연장이 5.19km 감소하였다.

- GSP관(-2.03㎞), PVC관(-0.38㎞), CIP관(-2.78㎞) ▶ DCIP, SSP, 기타(폐쇄 등)

Ⅳ		향 후 계 획

○ 철저한 검수를 통한 입력오류 최소화 지시

○ 자료제공시 조속히 자료입력될 수 있도록 협조당부

따로붙임 : GIS시설자료 제공 및 입력 현황(10월) 1부.  끝.