문서번호	공공디자인과-13046
결재일자	2013.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	임경호		전결 09/13 한문철
협 조

2013년 제47차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 9.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제47차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 9. 12(목) 14:00 ~ 16:10

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 4층 문화관광디자인본부회의실

❍ 참 석 자 : 총8인

문길남, 박항섭, 신경선, 오경은, 윤혁경, 장현숙, 정상근, 최종석

❍ 신청안건(총3건)                                                             (단위 : 건)

계	심의안건		자문안건	보고안건	기 타
	재심	신규
3	-	1	2	-	-

❍ 심의결과 : 의견제시 2건, 조건부동의 1건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
47-1	서남권 돔 야구장 신축	도시기반시설본부 (건축부)	•지하2층 지상4층 (연면적 80,451㎡)	자문	의견제시
47-2	장충체육관 리모델링	도시기반시설본부 (건축부)	•지하2층 지상3층 (연면적 11,429㎡)	자문	의견제시
47-3	목동실버복지문화센터 신축	양천구 (건축과)	•지하1층, 지상4층 (연면적1,760.78㎡)	신규	조건부동의

붙임 : 1. 제47차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제47차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 12(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하2층, 지상4층(연면적 80,451㎡)
안 건 명	서남권 돔 야구장 신축
심의번호	47-1	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ○ 아래와 같이 자문의견을 제시합니다. - 돔 외장재 색상은 설계자가 의도한 아연도강판 위 불소수지코팅(F3356) 색상으로 선정하되 아래와 같은 사항을 검토하여 주시기 바랍니다. · 아연도 강판의 내구연한을 감안하여 이음새는 디테일하게 시공하고, 비, 바람, 햇빛, 먼지 등에 대비한 유지관리계획 수립 요함 · 주변 아파트, 학교 등의 민원과 운전자 눈부심 등의 안전을 고려하여 반사율에 대한 충분한 시뮬레이션을 시행하여 광택도를 조절하기 바람 - 사인계획과 연계하여 매표소, 방풍실 색상 조정 요함 - 돔 내부(천장 및 벽체) 마감 색상은 야구 및 관계전문가 등과 별도 협의하여 선정 하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 12(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하2층, 지상3층(연면적 11,429㎡)
안 건 명	장충체육관 리모델링
심의번호	47-2	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ○ 아래와 같이 자문의견을 제시합니다. - 기존 장충체육관의 역사적인 장소성 및 이미지를 감안하여 새로운 건물(리모델링 범위를 벗어나는 신축)의 형태보다는 기존의 이미지를 살리는 디자인을 유지하면서 2안, 3안을 아래와 같이 보완(개선)하여 별도 소위원회 자문을 받기 바람 · 기능(환기 등)과 디테일(구조체 연결 접합부 시공, 계절적 신축에 따른 줄눈, 방수 처리, 접합부 미관 등) 반영 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 9. 12(목). 14:00 ~ 16:10
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 1,760.78㎡)
안 건 명	목동실버복지문화센터 신축
심의번호	47-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 입면은 1안으로 선정함. 단, 제치장콘크리트 마감은 화강석마감으로 변경 요함 - 2층 다목적실 앞 복도는 북쪽으로 연장하고, 엘리베이터 앞 홀은 외기에 면하도록 창을 설치하여 채광 및 환기 확보 요함 - 3층 목욕실은 프라이버시 확보 검토 요함 - 배리어프리(barrier free) 계획을 아래와 같이 반영 검토 요함 · 2층 복도가 협소하므로 출입문은 안여닫이문(또는 자동문)으로 조정 검토 요함 · 1층 주출입구 및 부출입구는 휠체어 이용자가 불편하지 않게 자동문 설치 검토 요함 - 옥상 정원 출입문은 내·외부가 투시되는 방화성있는 강화유리문으로 조정하고 계단참이 있는 계단실 측면은 방화성있는 투시형 강화유리창 설치 검토 요함. 끝.