투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서초구청장(토목과장)
(경유)
제목	중앙분리대설치 민원관련 회신

1. 서초구 토목과-16682(2014.11.12.)호와 관련입니다

2. 위대호와 관련으로 남부순환로 중앙분리대설치 주민건의사항에 대해

검토의견을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

가. 주민건의사항

○ 민원인 : 방배래미안타워입주자 대표회장 이**

○ 위  치 : 남부순환로 방배래미안타워아파트 앞

○ 내  용 : 중앙분리대 설치 요청

나. 검토의견

서울시 교통운영과	-무단횡단방지시설 설치사항은 “서울특별시도로등주요시설물관리에관한 조례”의 별표 규정에 의거 도로사업소 소관사항 -교통안전부속물설치는 “보행자용 방호울타리(현 무단횡단 방지시설) 관리방안 보고(행정1부시장 방침 교통운영과-5622호,2012.08.19.)와 국토교통부-도로안전시설설치및관리지침”에 따라 조치 -해당지점은 교통운영과에서 추진하는 교통사고 잦은곳 및 사망사고 TF지점에 포함되지 않음
사업소	-도로안전시설설치및관리지침에 의거 시설물 설치요건 부적합으로 설치 불가하며(해당지점 현 중앙분리대 폭 0.5m), 보도측에 보행자용 방호울타리를 설치함이 타당하다고 사료됨 -설치기준은 일반도로의 경우 중앙분리대 최소폭 1.0m를 원칙으로 하며(무단횡단방지시설의 차량충돌후 변형등을 고려하여 2차사고 방지를 위해 여유공간이 필요), 부득이한 경우 최소한 중앙선 폭은 양방향 측대(0.5m) + 시설폭(0.25m) 이상 확보되어야 설치 가능함 ※참고로 2014년하반기 교통사고개선사업구간의(무단횡단방지시설설치) 중앙선 폭은 1.0m 확보(차선조정)후 시행하였음

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	정규용		도로보수과장	11/24 김승태
협조자
시행	도로보수과-6461	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개