내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 규격 확인요청

1. 우리시 하수도관리시스템이 등재되어 있는 하수관로 자료 중에서 붙임과 같이 하수관로 연장은 있지만 관로 규격이 없는 하수관로에 대하여 하수관로 규격 확인을 요청하오니 각 자치구에 해당하는 하수관로를 조사하여 그 결과를 2014.12.5.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 조사대상 : 하수도관리전산시스템상 길이는 있지만 규격이 없는 관로

연번	자치구	건수	연번	자치구	건수	비고
1	종로구	100	11	구로구	17
2	용산구	3	12	금천구	2
3	광진구	4	13	영등포	21
4	중랑구	20	14	동작구	22
5	성북구	71	15	관악구	33
6	은평구	3	16	서초구	1
7	서대문	1	17	강남구	40
8	마포구	44	18	송파구	2
9	양천구	21	19	강동구	30
10	강서구	1	계	계	436

나. 조사방법

1) 서울시 하수도관리전산시스템 접속 → 시설물관리 → 하수관로 →

하수도관로 검색 → 배수분구, 관번호 입력 검색

2) 붙임의 하수관로 배수분구, 관번호를 이용하여 검색하여 위치확인

3) 하수관로 존재 여부, 하수관로 존재시 인접한 상하류 관로 규격확인

4) 하수관로 위치 확인후 현장 확인후 관로 존재 및 관로 규격 확인

다. 조사내용 기재방법

1) 하수관로 규격 확인시 규격 기재(D=500, 가로×세로)

2) 부존재시 폐관, 이설, 불명 등의 사유를 자세하게 기재

따로붙임 : 규격이 없는 하수관로 현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(안전치수과장),용산구청장(안전치수과),광진구청장(안전치수방재과장),중랑구청장(안전치수과),성북구청장(안전치수과장),은평구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(안전치수과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(안전치수과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
주무관	김용수		하수과징팀장	송요상		물재생계획과장	11/25 최진석
협조자
시행	물재생계획과-15091	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 8층(서소문동)	/
전화	02-2133-3816	/전송	02-2133-1042	/	yskim88@seoul.go.kr	/	대시민공개