문서번호	기전과-9177
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이영일		11/26 代김현기
협조
	주무관		황해철

습염식 교반장치 염화용액 저장탱크 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

습염식 교반장치 염화용액 저장탱크 정비계획 보고

<별지 제7호서식>
습염식 교반장치 염화용액 저장탱크 정비계획 보고서
장비명	염화용액 저장탱크			공 사 명
형 식				사 용 자		도로보수과
규 격	20,000ℓ			사용구분		관 : ●
등록번호				정비요인 발생일시		2014. 11. 24
정비개요	○염수 교반기에서 교반 후 저장탱크로 이송시 탱크내의 볼탭배관 부위에 염화칼슘 포대 이물질이 끼게되어 염수이송시간이 장시간 소요됨
조치방안	- 탱크외부에 수위를 확인할 수 있는 수위계가 있으므로 봍탭 제거 (설비 제작사에 수리 의뢰코자 함)
염화용액 저장탱크			염화용액 이송 배관				염화용액 이송 배관 (탱크내)
가 동 상 태					의 견
가동중 : ●		가동중단 :			염수설비 제작사에 수리 의뢰코자 함
위와 같이 염화용액 저장탱크의 정비계획을 보고합니다.
2014년 11월 24일 ********************* *********************
(210㎜×297㎜ 신문용지)