문서번호	누수방지과-4586
결재일자	2013.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
임주은	김종문	윤석우		07/04 김준기
협 조

'13년 5월 공급량 분석 보고

2013. 7

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

̍13년 5월 공급량 분석 보고

'13년 5월 공급량 증 ․ 감  현황을 보고 드림

Ⅰ		5월 공급량 현황

5월 공급량 : 99,086천톤 - 전년대비 2.22% 감소

(단위 : 천㎥)

구분		2012년	2013년	증감량	증감율
5월 공급량	총공급량	101,334	99,086	-2,248	-2.22%
	일평균공급량	3,269	3,196	-73	-2.22%
1~5월	총공급량	479,328	472,808	-6,520	-1.36%
	일평균공급량	3,153	3,131	-22	-0.71%

※ 최근 3년간 월별 총공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

총 괄

'13년 5월 총공급량은 99,086천㎥으로 전년 동월대비 2,248천㎥ 감소(2.22%)하였으며, 일평균공급량은 3,196천㎥으로 73천㎥ 감소(2.22%)하였음

'13년 1월~5월까지의 총공급량은 472,808천㎥으로 전년 5월까지의 총공급량인 479,328천㎥와 비교하여 6,520천㎥(1.36%) 감소하였으나, 2012년 2월 날수가 29일이었던 점을 감안하면 실제적으로는 0.71% 감소함

올해 5월 일평균기온, 일평균최고기온 및 최저기온은 각각 18.2℃, 23.6℃, 13.7℃로 작년과 비교하여 각각 -1.5℃, -1.5℃, -1.7℃ 낮아졌으며 이는 작년이 올해보다 더운 날씨를 보임으로써 작년에 비해 올해 물 사용량이 감소한 것으로 분석됨

분야별 변화 분석

사업소별 공급량 변화 [붙임#1]

▸ 사업소별 5월 공급량은 시계 외를 제외하고 모두 감소하였으며 전년대비 가장 큰 폭으로 공급량이 감소한 곳은 강동수도사업소임(-5.54%)

※ 사업소별 총공급량 현황                                      (단위 : 천㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계외
5월 공급량('13년)	99,086	13,256	10,414	13,073	10,473	12,748	15,358	12,283	9,618	1,865
5월 공급량('12년)	101,334	13,670	10,803	13,431	0,648	12,964	15,549	12,337	10,182	1,750
증감량	-2,248	-414	-389	-358	-176	-216	-191	-55	-564	115
증감율(%)	-2.22	-3.03	-3.60	-2.67	-1.65	-1.67	-1.23	-0.44	-5.54	6.56

1인 1일 급수량

▸  '13년 5월 1인 1일 급수량은 전년 동월대비 2ℓ증가함

인구 변화

▸ 5월말 기준 서울시 전체 인구는 10,181천명으로 전년 동기대비 55천명 감소함

- 증가 사업소 : 서부(0.3%), 강남(0.1%)

- 감소 사업소 : 중부(1.5%), 동부(0.3%), 북부(1.0%), 강서(0.4%), 남부(0.1%), 강동(1.6%)

▸ 인구감소(55,247명)에 의한 공급량 변화 예상량 : 536 ㎥ 감소

- 감소량 : -55,247 × 313 ℓ/일․인 × 31일/월 = -536,061㎥ (ℓpcd:313ℓ, 공급일수:31일)

※ 사업소별 인구증감 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증감	-55,247	-15,018	3,565	-4,294	-13,700	-5,902	-2,296	1,064	-18,666
2013년 5월	10,181,807	1,016,992	1,204,703	1,454,555	1,297,453	1,489,830	1,564,766	999,786	1,153,722
2012년 5월	10,237,054	1,032,010	1,201,138	1,458,849	1,311,153	1,495,732	1,567,062	998,722	1,172,388
증감률(%)	-0.5	-1.5	0.3	-0.3	-1.0	-0.4	-0.1	0.1	-1.6

급수 설비(수전수) 변화 [붙임#2]

▸ 급수설비는 전년도 동월 대비 32,083전 증가함

- 증가 수전 : 가정용 30,757수전(1.79% 증가), 영업용 3,324수전(1.63% 증가)

- 감소 수전 : 욕탕용 35수전(3.14% 감소), 업무용 9869수전(1.37% 감소)

※ 업종변화 현황

구분		계	가정용	욕탕용	업무용	영업용
증감	급수설비수	33,060	30,757	-35	-986	3,324
	비율(%)	1.65	1.79	-3.14	-1.3	1.63
2013년 5월		2,036,930	1,753,673	1,080	74,829	207,348
2012년 5월		2,003,870	1,722,916	1,115	75,815	204,024

기온 및 강우량 변화

▸ 일 평균기온 및 평균 최고․최저기온

- 5월 일평균기온은 18.2℃로 전년 19.7℃에 비해 -1.5℃ 낮아짐

- 5월 일평균최고기온은 23.6℃로 전년 25.1℃에 비해 -1.5℃ 낮아졌으며 일평균최저기온은 13.7℃로 전년 15.4℃에 비해 -1.7℃ 낮아 작년이 올해보다 더운 날씨였음

▸ 월간 강우일수 및 강수량

- 강우일수는 10일로 지난 해보다 많으며 강수량은 132mm로 전년의 8.2mm보다 123.8mm 증가함

※ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2011년	2012년	2013년	전년 대비
일평균기온	17.9	19.7	18.2	-1.5
일평균최고기온	23.0	25.1	23.6	-1.5
일평균최저기온	13.6	15.4	13.7	-1.7
강우일수	9	7	10	3.0
강우량(mm)	53.4	8.2	132	123.8

※ 최근 3년 기온현황(5월)

※ 기온변화에 따른 공급량 변화(5월)

▸ 기온과 평균공급량 비교                                (단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2012년			2013년
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
5. 1 ~ 5. 7일	15.2	26.1	3,312,687	9.3	20.3	3,138,990	-173,697
5. 8 ~ 5.14일	14.6	23.5	3,242,772	14.3	23.5	3,191,632	-51,140
5.15 ~ 5.21일	13.8	24.7	3,256,555	13.7	23.7	3,181,142	-75,413
5.22 ~ 5.31일	17.1	25.9	3,265,102	16.2	25.8	3,250,408	-14,694

Ⅲ		향후 대책

공급량 증감 원인 분석

공급량 증가에 다른 조정량 변화 추세 비교 분석

유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산 및 심야시간 최소유량 관리

단위사업을 통한 지속적인 공급량 관리

중블록 경계(GIS, 요금관리, 유량감시시스템) 일치화

노후, 불용관 정비 및 재개발 ․ 재건축 지역, 가압급수지역 관리

[따로 붙임] 1. 사업소별 공급량 변화 1부.

[따로 붙임] 2. 급수 설비(수전수) 변화 1부.

[따로 붙임] 3. 지난해대비 공급량 증 ․ 감 현황('13.5) 1부. 끝.