문서번호	시설개선과-9181
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	11/26 신동호
협 조
	주무관		우인식

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 11.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

경기장의 노후시설물에 대하여 즉시 보수공사를 시행하여 안전사고 예방과 이용객들에게 편의를 제공하고 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 구의야구공원 요구사항

❍ 구의야구장 덕아웃 난간 노후개선과 안전그물망 설치로 선수들의 안전확보 요청

□ 순찰 지적사항

❍ 잠실야구장 뒤 서문 경사로 횡단하수거에 토사가 쌓여 배수불량

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			13,248
구의 야구공원	· 덕아웃 난간노후 및 선수 보호용 안전그물망 필요	· 난간 재설치 및 그물망 설치 등	11,431	노후 및 선수보호
잠실 야구장	· 횡단하수거내 토사가 쌓여 배수불량	· 수로준설 4.98㎥	1,817	자체 순찰

Ⅲ		문 제 점

□ 구의야구공원 덕아웃 안전시설 개선필요

❍ 덕아웃의 난간이 노후되어 개선이 필요하며, 파울 타구로 인해 선수들의 안전

사고가 빈번하여 그물망 설치 필요

□ 서1문 경사로 횡단하수거 배수불량

❍ 서1문 경사로 횡단하수거에 토사가 상당히 쌓여 배수불량 및 기능상실

Ⅳ		검토의견

□ 구의야구공원 덕아웃 안전시설 개선

❍ 덕아웃 안간을 재정비하고, 파울 타구로부터 선수보호를 위한 그물망 설치

□ 서1문 경사로 횡단하수거 준설

❍ 횡단하수거 준설을 실시하여 원활한 배수 확보

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 13,248천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 각 1부.  끝.