정기점검 보고서

(시설물명 : 봉천천복개 구조물)

문서번호	시설보수과-4895
보존기간	년
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
장창원		김찬구	11/27 민승기
협조	주무관		금종융
	주무관		김원도

시 설 물 명

봉천천복개구조물

시설물 개요

폭: 17.6~26.2m, 연장: 3,500m

6련박스 3,285m/4련박스 215m

법정구분

(1종)

준공

연도

1988.12.31

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방시설주사보

장창원

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방시설주사보

장창원

합 동 점 검 자

지방토목운영주사보

김원도

□ 점검일시 : 2014. 11. 18 ~ 11. 19

□ 점검구간 : 상 부

□ 점검 구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	0~250m (관악클린센터 부근)	포장면 및 신축이음장치 노후			관찰 및 년차적 예산확보
2	600m~750m (봉천교 부근)	″			관찰 및 년차적 예산확보
3	3,200m~3,500m (원당초등학교 부근)	″			관찰 및 년차적 예산확보 (‘15년 예산요청)

□ 새로운 이상 발생 현황
위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	비 고
봉천로 281부근	장비 반입구 철재덮개 침하			철재덮개하부 부식을 확인하였고 2014년 일상유지보수 시행예정

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 시설물 위치도

상부 전경	내부 전경

□ 시설물 전경사진

□ 현황사진

관악클린센터 부근(0~250m)	봉천교 주변(600m~750m)
원당초등학교 부근(3,200m~3,500m)
장비 반입구 철재덮개 침하(봉천로 283부근) 확인결과 철재 덮개 하부 부식발생