투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시)공사 원인자부담공사 승인(경복아파트 건축재개발 사업)

1.  경복주재조 제2014-120(2014.11.10.)호와 관련입니다.

2. 『경복아파트 건축재개발 사업중 정비기반공사 교통시설물(노면표시) 설치공사』원인자부담공사 승인요청건에 대하여 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 공사설계설명서(시방서)』이행 등의 조건으로 승인 통보 하오니,

3. 원인자는 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경복아파트 건축재개발 사업중 정비기반공사 교통시설물(노면표시) 설치공사

나. 공사위치 : 강남구 논현동 (구)경복아파트 단지 주변도로

다. 공사기간 : 공사승인일로 ~ 2015. 4. 30

라. 승인사유 : 설계, 감리 및 시공업체 자격요건 충족

마. 시공업체 및 공사내역

공사명	공사내역				시공업체			원인자	교통규제심의
	구분			수량(m)	설계	감리	시공사
경복아파트 건축재개발 사업중 정기기반공사 교통시설물(노면표시) 설치공사	노면 표시	백색	945		㈜건영이앤씨	㈜건영이앤씨	대정건설(주)	경복아파트주택재건축정비사업조합	서울지방경찰청 교통관리과- 30380 (‘14.11.3)
		황색	1,426
		문자기호	621
		횡단보도	1456
		제거	636

바. 공사 승인조건

1) 공사 준공전 TGIS시스템(http://tgis.seoul.go.kr)에 시공사항 자료입력 후 준공 요청하여야 함.(TGIS관리번호 : 노면표시2014-0207-093)

2) 공사 준공일로부터 7일 이내 준공감독조서를 첨부하여 우리사업소에 제출하고, 휘도 및 두께 측정과 관련하여 측정일시, 측정지점 위치도 및 측정사진을 첨부하여야 함.

3) 감리자, 시공자 및 원인자는 준공검사일로부터 6개월 후 1주일 이내 노면표시의 재귀반사도를 측정하고 그 결과를 우리사업소에 제출하여야 함.

4) 시공 중 안전관리책임자를 선정 도로교통법에 의한 안전관리를 철저히하여 안전관리 소홀로 작업장 주변 인명사고 및 교통사고가 발생되지 않도록하여야 함.

5) 기타 원인자, 감리자 및 시공자는 첨부된 『원인자 준수사항』및 『노면표시 시방서』에 의거 재료확인, 시공 및 감리업무 등에 철저를 기하여야 함.

붙 임 : 1. 원인자 준수사항 1부.

2. 노면표시 공사설계설명서(시방서) 1부. 끝

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	경복아파트 주택재건축정비사업조합 조합장 하연철 귀하,서울강남경찰서장(교통과장),강남구청장(교통정책과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	전결 11/27 손수희
협조자
시행	도로보수과-6939	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개