2014년 3/4분기 아리수 음수대 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박준진	최동원	11/27 代조기열

	2014년 4/4분기 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 27
복명자 : 직 공업7급 성명 : 박준진

□ 검사일시 : 2014. 10. 27(월) ∼ 11. 21(금)

□ 검사항목 : 5개 항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

□ 검 사 자 : 수질팀 직원 및 기간제근로자 1조 ∼ 8조

□ 수질검사 결과 : 세부내역 별첨

구 분	개소수	대상 대수	검사 대수	검사 결과	미검사 내역(대)				비 고
					계	단수	미사용	철거
합 계	239	2,928	2,737	적합	191	4	67	120
학 교	139	2,657	2,492	적합	165	4	57	104	신설 : 4대
유치원	10	19	17	적합	2	0	1	1
공공기관	61	209	189	적합	20	0	8	12
공 원	28	42	38	적합	4	0	1	3
지하철	1	1	1	적합	0

□ 기타사항

○ 음수대 수질검사 결과를 사용자측에 설명하고, 고장 등 장기 미사용후 재사용시에는 음수대에 연결된 옥내배관 정체수를 충분히 퇴수후 음용토록 안내하였으며,

○ 수질검사 결과는 학교, 공원 등 사용자와 본부 등 해당기관에 통보하고자 함.

붙임 : 4/4분기 아리수음수대 수질검사 결과 1부. 끝.