투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 승인 알림(신이문빗물펌프장)

1. 교통관리과-27046호(2014.09.29) 및 방재시설부-11790호(2014.11.18.)와 관련입니다.

2. 『신이문빗물펌프장 증설공사』관련 원인자 부담공사에 대하여 승인하였음을 알려드리오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신이문빗물펌프장 앞 교통안전시설 설치공사

나. 공사위치 : 동대문구 신이문빗물펌프장 앞

다. 공사기간 : 공사승인일로부터 ~ 2014.12.30

라. 공사내역 및 공사참여자

구분	공 사 참 여 자
	시공사	설계사	감리사	원인자	공사개요
신호	신림전기(주)	㈜트래픽스	㈜트래픽스	도시기반시설본부 방재시설부	차량등 교체 2조 외 기타1식
표지	가온건설				본표지판 신설 및 철거 1매 외 기타1식

마. 승인 조건

-공사시행 전 반드시 관할경찰서 검토확인 및 도로점용 등 허가 승인후 공사시행 하고 굴착시 관할구청 굴착신고 및 착공신고 후 가스(예스코), 한전 등 유관기관에 굴착통보.

-신호제어기D/B 변경시 노면표시와 동시작업(4색신호→비보호)

-교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 이행 철저.

-설계변경이나 공사기간 연장시 준공 기간내에 변경승인 요청.

-기자재 승인 및 예정공정표 제출 후 공사 시행.

-신호등은 경찰청LED교통신호등 표준규격(2011.11)제품을 시공하여야하며 기자재 승인시 고효율인증서 및 제조사 하자보증(6년)협약서 제출.

-교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등, 기타 부가장치 등)는 공사할경우 제조물품에 대하여 제조일로부터 3개월이내 제작제품을 사용

-공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 준수.

-효율적인 보도공사 안내 방법 개선과 관련 공사안내 개선 표지판  설치.

-교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료(감리검증완료)후 준공확인 요청.

-신호선 포설시 선로 접속 불가하며 접속부위 없이 포설.

-승인일로부터 준공확인전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음.

붙      임 :   1. 교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항 및 승인조건 1부.

2. 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 1부.

3. 효율적인보도공사 안내방법 개선 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),(주)트래픽스
주무관	차준원		주무관	채희준		기전과장	11/27 최주용
협조자
시행	기전과-8264	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개