문서번호	교량보수과-4513
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		11/27 김환겸
협조

외부 전문가 합동 자체 정밀점검 완료보고

(암사 지하차도)

동부도로사업소

(교량보수과)

외부전문가 합동 자체 정밀점검 완료보고

(암사 지하차도)

우리 사업소에서 관리하고 있는 암사지하차도에 대한 외부전문가

합동 자체 정밀점검이 완료되어 그 결과를 보고드림.

１		점검대상

위치도 및 전경

시설물 제원

시 설 명	암사 지하차도	종별		법정외
위 치	강동구 암사동 신창(아) 앞
준공년도	1985년 11월 27일
규 모	폭 19.5m, 연장 53m, 통과높이 4.4m
형 식	RC라멘구조		차로수		4차로

２		점검개요

점검기간 : 2014. 10. 7. ~ 2014. 11. 20

참여 기술자

연번	구 분	성 명	자 격	비고
1	외부전문가	하 상 우	특급 기술자
2		김 성 수	고급 기술자
3		이 종 명	중급 기술자

점검비 내역

(단위:원)

구분	단가	인원	합계	인건비	인쇄비
합 계		8	1,864,000	1,616,000	248,000
특급	247,000	2	742,000	494,000	248,000
중급	187,000	3	561.000	561.000	-
중급	187,000	3	561,000	561,000	-

3		점검결과

평가등급

시설물명	상태평가	안전성 평가	안전등급
암사지하차도	B	-	B

외부 전문가 의견

금번 점검시 조사된 손상.결함부는 시설물의 구조적 안전성에 영향을

주는 구조적 손상은 발견되지 않았으나 시설물의 건전성 및 사용성

증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태임

주요 손상현황

❍ 포장부 : 아스콘 균열, 연석파손

❍ 박스, 슬래브하면 : 균열,백태, 타일파손등

❍ 날개벽 : 균열, 철근노출

조치계획

암사지하차도 외부전문가 합동 정밀점검 성과품(종합보고서,조사망도등)을

자동차 전용도로 시설물 관리 이관에 따라 서울시 시설관리공단에

인계조치

５		행 정 사 항

❍ 외부 전문가 참여 인건비는 세금 공제후 개별계좌 입금

❍ 인쇄비는 책임 기술자에게 지급

❍ 예산과목

도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영,시설물안전점검 및 진단

시설비 및 부대비,시설비

따로붙임 : 1. 손상현황표 1부.

2. 용역 성과품 현황사진 1부.끝.