	동대문소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(용두)

1. 「2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 소방용수시설 및 비상소화장치관리」와 관련입니다.

2. 용두119안전센터 관내 고장 소방용수시설이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

○ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고장내역	확인일 (확인자)
1	동대문구 천호대로82-1 (용두동 122-27)	311호 (사용가능)	○지상식 소화전 스핀들 헛돌아 잠기지 않음 ○ 제수변 스핀들 불량	2014.11.24. 류민규

붙임  고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	류민규		1팀장	박종관		119안전센터장	11/27 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-6700	(		)	접수		(		)
우	130-820	서울특별시 동대문구 왕산로 76(용신동 112-4)	/
전화	928-0119	/전송	929-1191	/		/	대시민공개