문서번호	행정지원과-30903
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		서부수도사업소장
박제용	정태명	이희세		11/28 설동을
협 조	주무관		문영민
	주무관		양재덕

“2014년 (하반기) 특정관리대상”

청사시설물 안전점검 결과 보고

2014. 11.

서부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

“2014년 하반기”

특정관리대상 청사시설물 안전점검 결과보고

2014년도 하반기 특정관리대상 청사 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

□ 관련근거

❍ 「재난및안전관리기본법」 제27조(특정관리대상시설 등의 관리)

❍ 행정지원과-25706(‘14.10.6)『2014년하반기 청사시설물 안전점검 계획』

□ 청사시설물 현황

대지	건물 (연면적)	건물구분		건축년도	사용년도 (입주년도)
6,285㎡ (1,904평)	4,316㎡ (1,306평)	본관(5층)	연면적 3,547㎡	1967년	1991년
		별관(3층)	연면적 297㎡
		팔각정(3층)	연면적 472㎡

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2014.10.20 ~ 24(5일간)

❍ 점 검 자 : 5명

❍ 점검분야 : 기계설비, 전기설비, 소방설비, 가스설비, 건축물상태 등

❍ 점검내용

- 분야별 안전점검 실시

- 시설물 보수․보강 및 관리상태

- 사고예방교육 및 안전관리대책

- 취약시설 집중관리 등

□ 점검결과

구 분	세부 점검결과	비 고
본관청사	〇 대체적으로 기계,소방,가스시설 등 상태 양호 〇 건축물은 노후화가 진행되고 있어,지붕기와층 토사유실 과 옥상층 바닥,조적벽체,창문 주변 대하여 균열 발생됨 〇 4층후면 중앙 구름다리 일부균열 발견
별관 팔각정	〇 별관옆 축대에서 토사되어 건물방수층 파괴로 공사완료함 〇 팔각정 연결구름다리 일부균열 및 도색층 이탈 〇 원형창고 축대균열 발생 및 외곽축대 일부

□ 점검사진

청사 4층 후면 구름다리 하부 균열	옥상층 기와지붕에 접착물 유출
구내식당 내벽 일부균열 진행	원형창고위 주차장 난간 균열

□ 건축물 시설등급

시설물명	상반기	하반기	비고
청사	C등급	B등급	별관외벽과 일부시설 수리로 상향조정

※ 시설물의 안전등급별 상태기준(특정관리대상시설 관리 지침)

안전등급	상 태
A등급	○ 문제점이 없는 최상의 상태이나 정기점검 필요 ⇒ 안전시설
B등급	○ 보조부재에 경미한 손상이 있는 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요
C등급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보수 또는 보강 필요
D등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태(강재의 피로균열, 콘크리트의 전단균열, 침하 등) ⇒ 긴급한 보수․보강 및 사용제한 여부 판단 필요
E등급	○ 주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요

□ 향후계획

❍ 특정관리대상시설물 전산 입력 조치

❍ 2015년도 청사안전정밀점검 완료후 결과에 따라 보수

첨부 : 2014 하반기 청사시설물 안전점검표 1부.끝.