문서번호	교통운영과-22573
결재일자	2014.12.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
양해선		심혁보	12/01 강진동
협 조
	실무사무관			이문주
	주무관			김병두

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-344)

2014.11.28.(금)

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2014-344)

교통사망사고 지점(관리번호 : 2014-344)실태 조사결과 종합보고임

1				조 사 개 요

❍ 조사일시 : 2014.11.26.(수)

❍ 조 사 자 : 교통운영과장 외 6인

❍ 조사지점

- 영등포구 대림3동 776-2 이삭 자동차공업사 앞

❍ 조사방법 : 현장 합동점검 및 관련자료 확인

❍ 중점 점검내용

- 도로구조, 교통안전시설 등 문제점 여부

- 최근 교통사고 발생 현황, 사고지점 주변 도시개발 계획 등

	도로․교통안전시설 현황
① 도로안전시설 : 규제심의 비대상 ○ 시선유도시설 : 시선유도시설(델리네이터), 갈매기 표지, 표지병, 시선유도봉 등 ○ 방호울타리 : 차량용 설치 검토, 중앙분리대, 안전휀스 등 ○ 무단횡단 금지시설 ○ 과속방지턱 : 원호형, 사다리꼴, 가상, 재도색 ○ 미끄럼방지 포장 : 그루빙, 노면 도색 등 ② 교통안전시설 : 규제심의 대상 ○ 교통안전표지 : 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지 ○ 노면표시 : 중앙선, 차선, 진행방향, 횡단보도, 안전지대, 어린이‧노인‧장애인보호구역, 속도제한, 서행 등 ○ 신호기(신호등) ③ 기타 :

2				조 사 결 과

1. 교통사망사고 발생보고서 확인

❍ 조사기관 : 영등포경찰서 교통조사계

❍ 사고개요

- 발생일시 : 2014.11.23.(일) 18:04경  날씨 : 맑음

- 사고장소 : 영등포구 대림3동 776-2 이삭 자동차공업사 앞

*****************

*********************

- 피해상황 : 사망1명

**********				*****
* *	* *	* *	****
*	**	**	**	***********

*********************************************************************************************

2. 현장 합동조사 결과

조사 개요

❍ 관리번호 부여 : 2014-344

❍ 현장 조사일시 : ’14.11.26.(수) 14:40

❍ 점검자 : 4명

- 서울시 : 2명(담당자 황인성, 양해선)

- 경  찰 : 2명(영등포경찰서 추남식 반장등 2명)

- 구  청 : 미참석(구 행정감사)

❍ 조사내용 : 사고원인 조사, 교통안전시설 문제점 여부 등

❍ 조사지점 : 영등포구 대림3동 776-2 이삭 자동차공업사 앞

조사결과

❍ 도로 및 주변현황

- 사고지점은 왕복 6차로 도로이며, 사고지점 횡단보도 주변에는 가로등이 설치되어 있음

3. 교통사고 이력자료 검토

❍ TAAS 확인결과 (도로교통공단 교통사고분석시스템)

- 최근 3년간(’11～’13) 사고발생지점 반경 200m 이내 사망사고 1건 발생

3				전문가․관계기관 의견

현장 합동 조사시 관련기관 의견

❍ 영등포경찰서

- 횡단보도 주변 가로수로 인해 가로등 조명이 가리므로 가로수 가지제거 요청

주관부서 의견

- 합동점검반 종합의견 검토결과 보행자가 횡단보도에 누워 있던(경찰 조사중) 중 발생한 사고이며,

- 횡단보도 주변의 가로수 가지를 제거하여 가로등 조도가 향상되도록 관리기관에 요청 하겠음.

4				조치계획 (의견)

가로수 가지제거

❍ 횡단보도 주변 가로수 가지를 제거하여 가로등 조도를 향상토록 영등포구청(푸른도시과)에 통보.  끝.