정기점검 보고서

(청량제2고가,동일로‧군자교동측‧응봉지하차도)

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	최태석	12/01 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 청량제2고가차도외 3개소에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

【청량제2고가】

□ 점검일시 : 2014.11.28(금요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 스라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	청량제2 고가차도	시설물 개 요	폭: 35m 연장: 30m	법정구분	법정외	준공 년도	2004. 12.07
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담 당 자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수(연가) 최태석

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
		특이사항없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
	특이사항없음

현장점검사진

전 경(상부)-특이사항없음	전 경(측면)-특이사항없음

※안전점검 중복 지적사항 제외.

【동일로지하차도】

□ 점검일시 : 2014.11.28(금요일)

□ 점검구간 : 상부, BOX부, 옹벽부, 포장부,신축이음,BOX내부,접속옹벽 등)

시설물명	동일로지하차도	시설물 개 요	폭: 15m 연장: 320m	법정구분	법정외	준공 년도	1977. 10.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담 당 자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수(연가) 최태석

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
		특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
연석부	연석파손	1개소		원인자 조치완료		3

현장점검사진

옹벽부-특이사항없음	박스부-특이사항없음	연석파손

※안전점검 중복 지적사항 제외.  끝.

【군자교동측지하차도】

□ 안전점검 일시 : 2011.11.28(금요일)

□ 안전점검 구간 : 상,하부공 전구간

시설물명	군자교동측 지하차도	시설물 개요	폭원 : 17m 연장 : 254m	법정구분	법정외	준공 년도	1983.11.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담 당 자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수(연가) 최태석

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
배수로	낙엽퇴적	전체구간		직영반 조치		3

□ 안전점검 사진

옹벽부-특이사항 없음	BOX부-특이사항 없음	배수로 이물질 퇴적

※ 안전검검 중복 지적사항 제외. 끝.

【 응봉지하차도 】

□ 점검일시 : 2014.11.28(금요일)

□ 점검구간 : 상부, BOX부, 옹벽부, 포장부,신축이음,BOX내부,접속옹벽 등)

시설물명	응봉지하차도	시설물 개 요	폭: 8.1m 연장: 370m	법정구분	법정외	준공 년도	2007. 03.27
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설6급		이경수(연가) 최태석

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1		특이사항 없음
2

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	내 용	규 모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
	특이사항 없음

현장점검사진

전경-옹벽구간	전경-박스구간

※안전점검 중복 지적사항 제외.  끝.