이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	박종범	김기돈	12/01 이광수

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2014.12.1
보 고 자 : 7급 성명 : 박종범

보       고       내       용

일  시

2014.12.1

건  명

이상수전 현장조사보고(지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
******** ***********	***	*******	*********	**	**	******

2. 조사내용

- 1층 조립식 2개동 건물로, 누수 및 조례위반 등 기타 격증사유를 발견할 수 없음.

- 최근 1년 동안 2개월 평균량 23㎥을 사용하고 있으며 계량기 지침이 비정상으로 배열되어 있음.

- 10일동안 관리검침을 시행, 3일사용량인 1㎥, 5일사용량인 2㎥으로 수돗물 사용량이 적음.

- 1층 조립식건물(업태 : 플라스틱제조)로 정수기1개, 수도꼭지 1개사용함, 사용인원은 3명이고 화장실은 재래식임.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2014.12.01	현장확인		1124	3	3㎥/9일*61= 21톤, 별침정지,누수등 없음
2014.11.22	현장확인	25	1021	189	천단지침비정상(지침배열 비정상)
2014. 9.22	정례검침	10	832	96
2014.7.22	정례검침	10	736	29	정상 사용량
2014.5.22	정례검침	10	707	26	정상 사용량

지침비정상 (사진)

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 지침배열 비정상으로 십단위 회전시 윗 지침이 맞물려 회전하는 비정상계량기로  판단되기에, 2014.12납기는 전년동기량 22㎥ 으로 인정조정하고(2014.10납기는  전년동기량 25㎥으로 경정조정) 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고