문서번호	기획조정실-4822
결재일자	2013.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무팀장	경영지원부장		기획조정실장
김용구	양재열	배복동		04/15 구본상
협 조
	주무관		전헌중

tbs 교통방송 계단 LED등 교체 계획

2013. 4.

tbs 교통방송

(기획조정실)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

tbs 교통방송 계단 LED등 교체 계획

공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 및 서울시 에너지 절감 책임관리제 지침에 따라 교통방송 청사 주계단의 형광등을 인체감지용 LED센서등으로 교체하여 에너지 절약을 실천하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 공공기관(청사) 난방온도 준수 및 에너지 절약 이행철저(촉구)
- 녹색에너지과-1053 (2013. 1.16)

○ 서울시 시설물 에너지절감 책임관리제 개선계획 통보 및 자료 제출 요청 - 환경정책과-5450 (2013. 4.5)

□ 추진내용

○ 기존 설치된 주계단 7개층(지하1층 ~ 옥상) 천정 형광등 28EA(1층당 64W=32W*2EA)을 => LED센서등 14EA(1층당 9W)로 교체

Ⅱ		절감효과

□ 전력 사용요금(월 평균단가 1KW 당 120.2원)

○ 형광등 사용시 7,848KW(1년) * 120.2원 = 943,329원

※ 7,848KW = 32W * 28EA(형광등 개수) * 24시간 * 365일

○ 센서등 사용시 551KW(1년) * 120.2 = 66,335원

※ 551KW = 9W * 14EA(형광등 2개당 1개 LED센서등 수) * 24시간 * 0.5 * 365일

☞ 연간 절감비용 876,994원 (943,329원 - 66,335원)

□ 투자비 회수기간

○ 월 절감금액 : 876,994원/12개월 = 73,082원

○ 회수기간 : 6개월

- 센서등 구입비용 485,800원(34,700원 * 14EA) ÷ 73,082원

□ 형광등 수명시간

○ 32W형광등 : 1만시간

○ LED센서등 : 5만시간

Ⅲ		기대효과

○ 평상시 소등되며 인체 감지시 점등효과로 에너지 사용량 감소

○ 에너지절약 및 비용절감 효과

○ 국가적 저탄소 녹색성장에 기여

Ⅳ		행정사항

○ 센서등 구입 : 2013년 4월17일(수) 경영지원부(총무팀)

○ 센서등 설치 : 2013년 4월22일(월) 경영지원부(총무팀). 끝.

붙 임 :

1. 구매예정 센서등 단가파일