문서번호	하천관리과-18987
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물관리정책관
최년수	구자훈	김용학		12/02 김학진
협 조

빗물펌프장 동절기 점검계획

2014. 12.

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	용산구외21	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

빗물펌프장 동절기 점검계획

기온하강에 따른 빗물펌프장의 주요 시설물의 안전 및 성능유지를 위한 관리상태를 점검하여 동절기 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

빗물펌프장 : 114개소

❍ 기계설비 : 모타펌프, 밸브, 크레인, 제진기

❍ 전기설비 : 변압기, 수배전반, 차단기등

❍ 기타설비 : 제어설비(PLC,MMI), 수위계, 영상감시장치

Ⅱ		점검대상

시․자치구 합동점검

❍ 대  상 : 빗물펌프장 15개소

- 시설용량이 1000Hp이상 또는 유수지가 있는 펌프장

∘ 강남지역(9) : 목동, 가양, 신구로, 독산, 대림3, 반포, 대치, 잠실, 고덕

∘ 강북지역(6) : 용산, 뚝섬, 자양, 전농, 면목, 망원1

자치구 자체점검

❍ 대  상 : 빗물펌프장 105개소

- 시 ․ 자치구 합동점검 대상에서 제외된 빗물펌프장

※ 자치구 자체점검대상은 자체 점검 계획수립 시행

Ⅲ		점검개요

점검기간

❍ 시․자치구 합동점검 : 2014. 12. 4 ～ 12. 12.

❍ 자치구   자체점검 : 2014. 12. 4 ～ 12. 12.

주요 점검사항

❍ 펌프 구동을 위한 운영프로그램

❍ 계절부하 전기설비 폐전시 관리상태(안전표시 설치여부등)

❍ 상시부하 설비의 작동상태

❍ 설비 및 위험지역 영상감시 시스템 작동상태

❍ 수위표 및 수위계 관리상태(펌프장내)

❍ 빗물펌프장 운영실 정리상태(근무자 수칙, 비상연락망등)

점검반 편성

❍ 점검 1반 : 김재웅, 이병돈, 국정화

❍ 점검 2반 : 설비팀장, 최년수, 김희송

시 ․ 자치구 합동점검 일정

∘ 강남지역(9) : 목동, 가양, 신구로, 독산, 대림3, 반포, 대치, 잠실, 고덕

∘ 강북지역(6) : 용산, 뚝섬, 자양, 전농, 면목, 망원1

일 자	빗 물 펌 프 장	점검반	비고
12. 4(목)	목동(양천구), 가양(강서구), 대림3(영등포)	1반
12. 5(금)	반포(서초구), 대치(강남구), 잠실(송파구)	2반
12. 9(화)	용산(용산구), 망원1(마포구)	1반
12.10(수)	자양(광진구), 성내(강동구), 뚝섬(성동구)	2반
12.11(목)	전농(동대문구), 면목(중랑구)	2반
12.12(금)	신구로(구로구), 독산(금천구)	1반

※ 점검일정과 점검자는 사정에 따라 변경될 수 있음

Ⅳ		행정사항

자치구 준비 사항

❍ 자체 점검한 결과를 첨부된 “자치구 자체 점검 보고서” 양식으로 ‘14.12.6.(화)

까지 하천관리과로 통보

❍ 점검결과 지적사항에 대하여는 자치구에서 조치후 결과보고

❍ 빗물펌프장내 주요시설물(수배전반,펌프,모타,제진기,크레인 등)에 대한 비상시  긴급 복구 업체를 지정 및 활용 철저

붙임 : 1) 시․자치구 합동점검표 1부

2) 자치구 자체 점검 보고서 1부

3) 자치구 자체 점검표 1부.  끝.