문서번호	급수운영과-19289
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
장재춘	김용현	12/02 양상윤
협조

제 목 :	동파취약계량기 점검 및 동파예방 홍보실시 보고(롯데건설:920공구)

수도계량기 동파취약(공사장)수전에 대하여 『동파예방 책임담당제』로 지정된 롯데건설(920공구) 점검. 홍보를 실시하고 다음과 같이 보고합니다.

점검현황

□ 관련근거

- 동파취약 계량기 책임담당제 시행 및 통보 : 계측관리과-6509(‘14.11.27)

□ 점검일 : 2014. 12. 2(화)

□ 점검자 : 장재춘

□ 점검. 홍보항목

- 수도계량기 보온상태 점검 및 동파 예방 방법 홍보

점검 대상 및 결과

연번	관리번호	위 치	소유자 (사용자)	구경 (㎜)	점검결과	비 고
83	37363535	방이동 95	롯데건설	25	- 열선 보온함. - 보온상태 양호.

※ 동파 예방 요령 안내 (물 흘림, 외부 보온재 추가설치, 열선가동 등)

□ 경계단계 발령시 유선 연락 시민행동 요령 전파

붙임 : 점검 사진 1부.끝.

사진대지(동파취약 계량기 점검)

방이동 95 : 사용자(롯데건설)	좌 동 : 계량기 전경
좌 동 : 노출관로 전경(열선보온함)