내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	기온 급강하에 따른 소방차량 보온관리 철저(이첩)

1. 안전지원과-26113(2014.12.2.)호“기온 급강하에 따른 소방차량 보온관리 철저”와 관련입니다

2. 한파주의보가 내려진 가운데  서울의 아침기온이 영하 7도까지 떨어 지는 등, 한 동안 영하의 아침기온이 예보되고 있습니다.

2. 추위로부터 소방차량 보온관리에 철저를 기하여 화재현장에서의 방수지연 사례가 발생하지 않도록 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.

〇 겨울철 소방차량 보온관리 요령

- 펌프실 부동액 밸브를 열고 펌프를 가동하여 게이지량의 1/3정도 주입

- 동파방지를 위해 귀소 후 배관 내 잔수 배출여부 반드시 확인

- 영하의 기온에서 출동하여 귀소시 까지 배관 히팅스위치 작동

- 일일점검 시 에어탱크 및 에어솔밸브 수분 배출 철저

- 차고 안의 온도는 항상 영상온도 유지 및 차량 동파방지 조치

※ 소방차고 동결방지 경보시스템 활용 및 온풍기(열풍기) 이용 차고온도 영상온도 유지

【최근 혹한기 방수지연 사례】

- 2012. 2. 1.(수) 00:34분경 은평구 수색동 주택화재 시 방수지연 발생

※ 비판보도 : KBS, MBC, SBS, YTN 등 다수 보도

붙임  동절기 소방펌프 중점관리 사항 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,각119안전센터장
담당자	한형회		장비회계팀장	박송영		소방행정과장	전결 12/03 代김용태
협조자
시행	소방행정과-13936	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	3663-5119	/전송	3662-0590	/		/	대시민공개