문서번호	이촌안내센터-3042
보존기간	년
결재일자	2014.12.3.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		이촌안내센터장
박원석		12/03 백창현
협 조
	주무관		서정곤
	청경반장		이근찬

2014년 이촌 한강공원 제설대책

2014. 11. 15

2014년 이촌 한강공원 제설대책

2014년 제설대책계획을 수립하여 강설시 신속한 제설작업으로    한강시민공원을 이용하는 시민들의 불편을 최소화하고, 진출입 차량의 통행안전에 철저를 기하며, 친환경적인 제설이 되도록 시행에 만전을 기하고자 함.

제설대책기간 : 2014. 11. 15 ～ 2015. 3. 15(4개월)

현  황

□ 제설대상

ㅇ 진출입로 : 3개소   ㅇ 경 사 로 : 1개소    ㅇ 진입계단 : 2개소

ㅇ 계    단 : 2개소   ㅇ 보도육교 : 2개소    ㅇ 나 들 목 : 5개소

ㅇ 한강교량 E/V : 3개소

ㅇ 도    로 : 10.2Km (욱천교 ～ 중랑천 하류)

□ 제설인원

ㅇ 제설인원 28명

- 직원: 4명, 녹지공무직: 3명, 환경공무직: 5명, 청경: 13명, 사회: 3명

제설작업 기본방향

□ 시민 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

□ 녹지대, 잔디밭 인접지역은 염해피해 최소화를 위한 제설제 사용 자제

□ 응달, 상습결빙구간 등에는 통행자제 등 안내표지로 안전사고 방지

□ 위탁시설 주변 수탁자 자체 제설작업 시행체제 확립

□ 대설경보(10Cm 이상) 강설시 연간단가 업체 투입 작업시행

제 설 작 업

□ 자전거 이용자, 보행자 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

ㅇ 제설작업 순서

- 1순위 : 차량 진․출입 경사로

- 2순위 : 자전거도로, 산책로, 한강교량 E/V, 나들목, 보행육교 등

진입로 주변

- 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

ㅇ 단계별 제설작업 원칙

- 1단계 : 적설량 1～5cm내외(쓸어내기 + 밀어내기)

- 2단계 : 적설량 5cm이상(쓸어내기 + 밀어내기 + 모래,소금 등 )

- 3단계 : 적설량 10cm이상(밀어내기 + 모래,소금 등)

ㅇ 위탁시설주변 수탁자 자체 제설작업 시행

- 수상관리과 : 수상이용시설 진입부 계단, 경사로 등

- 운영과 : 매점, 카페, 교량전망쉼터, E/V 주변 등

- 위탁사업과 : 주차장, 테니스장, 캠핑장, 론볼링장, 국궁장 주변 등

- 자전거과 : 자전거공원, 자전거 대여점 주변

ㅇ 공원환경을 우선으로 하는 친환경적 제설작업

- 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙

- 계단부 및 경사로 모래 살포 우선(자전거도로 제외)

- 자전거도로 응달구간, 상습 결빙구간 소금 또는 액상 제설재 살포

- 초지 및 광장부 등 이용량이 적은 구간 불필요한 제설재 사용 억제

- 친환경 액상제설제 사용(주요성분 : 초산칼륨, 글리세린등 비염화물계)

※ 비염화물계로서 저부식성, 어류․미생물에 친환경적 제품

제설대책반 편성

□ 이촌안내센터 제설대책반 편성

ㅇ 반장 : 안내센터장

ㅇ 반원 : 안내센터장 이외 전직원(24명)- 사회복무요원 3명 미포함

ㅇ 임무

- 공원내 제설작업 실시

- 제설대책 상황보고

- 매점, 주차장 등 위탁시설관리자에게 제설작업 독려

□ 단계별 기상상황 및 근무기준

구 분	기상상황	근무기준	비 고
평 시	일상예보 강수확률 30%미만 또는 기온2℃ 이상	24시간 상황유지 (당직자)	문자전송
1단계	강설예보 적설량 1～5㎝내외 예보시	안내센터 : 2명	〃
2단계	대설주의보 적설량 5㎝이상 예보시	안내센터 : 직원 1/2	〃
3단계	대설경보 적설량 10㎝이상 예보시	안내센터 : 직원 1/2	필요시 전직원

□ 대설경보(적설 10Cm 이상)시 임차장비 및 용역인력 동원체계 확립

ㅇ 장비 : 스키로다 1대

ㅇ 인력 : 10명

제설대상 지역

연번	구 분	위 치	연장(m)	폭(m)	담당자
계	공원 진․출입도로	12개구간	1250	2~8
1	진출입로	한강축구장 옆	100	5	박원석
2	“	인라인스케이트장 옆	100	5	서정곤
3	“	서빙고건널목 주변	100	6	이근찬
4	경사로	옥수역 한강진입로	50	4	이종택
5	계단	원효대교옆, 동작대교	200	2	김종복
6	보도육교	한강철교 옆 2개소	200	3	최종진
7	나들목	이촌, 서빙고, 한남, 보광, 금호	500	5~8	장재호
8	한강교량 E/V	한강대교 2개소, 옥수역 1개소			박원석

제설자재 및 장비 보유 현황

□ 모래주머니

설치개소	소요량(포)	현보유량(포)	부족량(포)	비 고
11	200	0	200	본부 지원

□ 제설용 소금 및 액상제설제

	소요량(포)	현보유량(포)	부족량(포)	비 고
소 금	200(포)	160(포)	40(포)	본부 지원
액상제설제	500ℓ		500ℓ	본부 지원

□ 제설장비 보유 현황

계	경운기	장착용 삽날	손수레	넉가래	삽	빗자루	비 고
58	2	2	4	30	10	10

□ 제설제 배치 현황

연번	구 분	위 치	모 래(포)	소 금(포)	기 타
계		11개소	200
1	진출입로	한강축구장 옆	10
2	“	인라인스케이트장 옆	10
3	“	서빙고건널목(중앙선) 주변	10	20	제설함
4	경사로	옥수역 한강진입로(옥수역 E/V)	20	20	제설함
5	계단	원효대교 옆	10
6	보도육교	한강철교 옆 2개소	10	20	제설함
7	나들목	서빙고나들목	10	20	제설함
8	“	보광나들목	10
9	교량E/V	한강대교 2개소	20
10	나루터 앞	거북선나루터(수상택시선착장)	10	20	제설함
11		안내센터	80	100	제설함

□ 단계별 근무조 편성

구분	평시	1단계	2단계		3단계	비상연락망
			A조	B조	전직원	자 택	H․P
계	4명	4명	9명	10명	25명
직 원	직 원 1명	직 원 1 명	*** *** ****	*** *** ****	*** *** *** ***	************ *************	************** ************** ************** **************
청 원 경 찰	당 일 근무조 (3명)	당 일 근무조 (3명)	**** *** ****	*** *** **** *** ****	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	************ *************	************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** **************
환 경 공무직			*** *** ****	*** *** *** ****	*** *** *** *** ***		************** ************** ************** ************** **************
녹 지 공무직			*** *** ****	*** ****	*** *** ***		************** ************** **************

※ 기타 공원관리인력 : 총 9명(환경용역 웅비 5, 사회복무 3, 공공근로 1명)