문서번호	급수운영과-19383
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
안정현	김용현	12/03 양상윤
협조

제 목 :	동파취약계량기 점검 및 동파예방 홍보실시 보고(오금동140-5)

수도계량기 동파취약(공사장)수전에 대하여 『동파예방 책임담당제』로

지정된 오금동 140-5 점검. 홍보를 실시하고 다음과 같이 보고합니다.

점검현황

□ 관련근거 : 동파취약 계량기 책임담당제 시행 및 통보 (현장민원과-15304(′14.11.27))

□ 점검일 : 2014. 12. 3(수)

□ 점검자 : 안 정 현

□ 점검. 홍보항목

- 수도계량기 보온상태 점검 및 동파 예방 방법 홍보

점검 대상 및 결과

연번	관리번호	위 치	소유자 (사용자)	구경 (㎜)	점검결과	비 고
81	36580057	오금동140-5	이연태	15	- 창고 가건물 신설내부. - 보온상태 양호.

□ 단계별 시민 행동 요령 및 동파예방 방법 안내

- 물 흘림, 보온재 충진, 열선가동 등

향후 추진

□ 경계(3) 단계 발령시 유선 연락 시민행동 요령 전파

붙임 : 점검 사진 1부.끝.

사진대지(동파취약 계량기 점검)

오금동 140-5 : 사용자(이연태)	좌 동 : 계량기 전경
좌 동 : 근접 전경