문서번호	배수과-7913
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
신근호		이임섭	12/03 이상홍
협조

비굴착 갱생공법(DSL) 신기술

시험시공 현장점검 보고서

2014. 12

급 수 부

(배수과)

비굴착 갱생공법(DSL) 신기술

시험시공 현장점검 보고서

□ 점검일시 : 2014.12.2.(화) 18:00~익일 06:00

□ 점검 위치

□ 공사명 : 면목동 102-20~121-10호간 송배수관 정비공사

□ 공사개요

- 관경 및 연장 : D=700mm, L=185m

- 비굴착 갱생 공법 : DSL

- 계약자 : ㈜탄탄컨스텍 소영복

□ 현장 점검 내용

□ 시험시공 비굴착 공사구간 공사장 안전상태 점검

□ 관 내부 세척 및 세정 상태와 분기부 그라인딩 상태 점검

□ 기존관에 갱생 라이너 인입 및 양생 작업 현장 점검

□ 현장 점검자

□ 배수과장 이임섭, 시설6급 신근호, 시설7급 조성균, 시설8급 박종혁

□ 점검결과

□ 별도 “시험시공 평가결과 보고” 예정

□ 행정사항

□ 비굴착 갱생공사 시험시공 야간 현장점검에 따른 초과근무 반영

※ 근무 대상자는 초과 근무명령서 적용.  끝.