문서번호	시설보수과-4988
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	12/03 민승기
협조

도림천4복개 정밀안전진단용역 자문회의(2회) 개최결과 보고

2014. 11.

남부도로사업소

(시설보수과)

도림천4복개 정밀안전진단용역 자문회의(2회) 결과보고

2014.11.20일 도림천4복개 정밀안전진단용역 자문회의(2회)를 개최한 결과보고 임

Ⅰ		용역 개요

○ 용 역 명 : 도림천4복개 정밀안전진단 용역

○ 용 역 사 : ㈜한국국토안전연구원 대표  신 광 식

○ 용역기간 : '14.5.2 ~ '14.12.27

○ 용역금액 : 194,078천원

Ⅱ		자문회의 개최내용

□ 일    시 : 2014.11.20(목) 14:00~

□ 장    소 : 남부도로사업소 2층 회의실

□ 보 고 자 : 용역 책임기술자

□ 참 석 자 : 4명

○ 외부위원(3)

- 이호영 : 비앤티엔지니어링(주) 부사장, 토목구조기술사

- 유병률 : (주)유케이이엔씨 대표, 토목구조기술사

- 성경익 : (재)한국건설안전기술원 원장, 토목구조기술사

○ 내부위원(1)

- 성기선(도로시설과 터널복개팀장 代職)

□ 자문내용 : 도림천4복개 안전성 검토결과를 포함한 구조적인 사항 등

- 재하시험 실시이후 구조계산 수치 변동 등 사항 검토 포함

Ⅲ		자문회의 결과(요약)

위원명	자 문 의 견	비고
이호영	○. 활하중의 현장여건에 맞는 위치조정이 필요 - 복개구조물의 부재력은 횡방향의 차량재하 위치와 검토차로 폭에 따라서 큰 영향을 받으므로 실제 차로운영을 고려할 것 - 즉, 이번에 산정한 최대부재력 산출을 위한 활하중을 가하는 Lane이 실제 차량작용 위치인지 확인 필요 ○. 2련복개 구간 - 보강이 요구되는 교축방향의 철근량이 설계도면이나 실측조사결과 모두 H16@250+H13@250으로 일치한 상태이나 공용기간 26년이 지난 상태에서 보강이 필요한 근거가 단순히 저항휨모멘트 부족 보다는 구체적 근거가 필요함 - 당시 설계는 허용응력설계법과 2방향 슬래브의 하중분배에 의한 계산방법임을 감안할 때 무슨 원인에 의해 현설계에서 저항모멘트가 부족한지에 대한 근거 제시 필요 ○. 층분리현상에 따른 공용내하력 저하검토 - 층분리된 위치에서의 응력전달의 연속성과 이에 따른 인장철근의 분담변형률의 변화를 조사하여 공용내하력의 엄밀한 판단이 필요 - 슬래브의 일체화가 문제가 되어 슬래브의 공용내하력도 기본내하력에 비해 감소될수 있으므로 재하시험시 슬래브의 층분리가 발생하여 이를 고려할 경우 인장변형률은 이론치에 비해 증가할 수 있고 이에 따른 정확한 공용내하력의 평가후에 보강수준의 검토가 필요
유병률	○. 기존 점검과 비교하여 금회 진단에서 산정된 Mu와 ∅Mn에 대하여 비교분석을 실시하고 상이하게 계산된 과정중 해석모델링의 구속 조건, 하중조건 등에 대하여 상세한 설명을 보고서에 수록할 것 ○. 재하시험후 응답시 산정시 계산값과 실측값이 크게 상이한 것에 대하여 보다 상세한 실구조물을 모델링하고 구조해석을 실시하여 응답비를 산정후 공용내하력을 계산할 필요가 있음 ○. 2련구간의 보강부분 안전성평가시 현장조사를 실시하여 보강부의 손상을 충분히 고려한후 내하력을 계산하여야 함

위원명	자 문 의 견	비고
성경익	○. 2009년도 진단평가에서 A등급을 받았으나 금번 진단에서 D등급을 받은 구간에 대하여 원인규명이 필요한 것으로 사료되니 이에대한 검토결과를 보고서에 수록 요망 ○. 정적 재하시험 결과 응답비 결과치가 1련구간과 2련구간에서 차이가 큰바 이에 대한 검토 확인 요망

Ⅳ		조치의견

○ 외부전문가 자문의견을 종합적(안정성,경제성,합리성,타당성 등)으로 검토하여 보완, 반영될 수 있도록 용역사에 통보

○ 정밀안전진단보고서를 최대한 빨리 작성하도록 하고 3차 자문회의는 보수방안 등을 포함해 종합적으로 최종 작성후 12.12일내로 시행 예정

○ 서울시 건설기술심의는 3차 자문회의가 끝나는 대로 조속히 심의요청할 수 있도록 조치

첨부   1) 자문위원 의견서 1부

2) 자문회의 개최사진 1부

3) 참석자명단 1부.

4) 자문회의 보고내용(PPT) 1부.   끝.