	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료 확인계획(추가신설)

1. 관련문서

○ 현장지휘대-11195(2014.11.20.)호 『소방용수시설(소화전) 신설 및 보수완료에 따른 확인지시』

○ 현장지휘대-11615(2014.12.02.)호 『소방용수시설(소화전) 신설완료에 따른 확인지시』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 소방용수시설(소화전) 신설 및 보수가 완료되었음을 통보받아 현장확인하여 2014.12.12(금)까지 조사하여 아래와 같이 보고해 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2014. 11.21 ~ 12.10.

나. 대  상 : 신설 3개소(추가신설 1개소) / 보수 13개소

다. 확인할 내용

- 소화전 주변 5m이내 주차구획선 유무(내·외 구분)

- 출수, 수압상태 및 각 연결부분 볼트 누락, 조임상태

- 제수변 스핀들 개폐기 결합여부 및 스핀들 기울어짐 상태

- 지상식 위치적정 및 표준높이, 반사테이프 부착 여부 등

3. 행정사항

○119행정정보시스템에 신설 및 보수완료 된 소방용수시설(소화전)의 기본정보, 추가정보, 관련이미지, 모바일용수관리 등을 철저히 입력해 주시기 바랍니다.

※ 주의사항

- 소화전 근접촬영시 지하식은 뚜껑 개방 후 촬영

- 전경사진 촬영시 지상식은 주변전경과 제수변까지 촬영

붙임 : 1. 2014 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인대상 1부.

2. 소방용수시설 신설 및 보수완료 확인결과(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설(소화전) 점검시 착안사항 1부.  끝.

담당자	박세삼		1팀장	천용남		119안전센터장	12/03 김제현
협조자
시행	한강로119안전센터-6236	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-792-5117	/		/	대시민공개