문서번호	물재생과-6778
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	12/03 채희정
협조
	주무관		김근수

차집관거 비굴착 보수공사

특허사용 협약 체결

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

중랑물재생센터

(물재생과)

『차집관거 비굴착 보수공사』

특 허 사 용 협 약 체 결

우리센터에서 시행중인『2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)의

차집관거 내부 구조물(흄관) 철선 및 자갈 노출 열화 진행에 따른 다음의

비굴착 특허공법을 반영하여 시행코자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사위치 : 청계천(모전교~광교),우이천(성원A~우이천교)

○ 총공사비 : 776,843천원

- 비굴착 추정공사비 221,000천원

○ 공사개요

- 청계천 비굴착 D=450 L=95m,

D=500 L=109m

- 우이천 비굴착 D=500 L=364m

□ 관련근거

○ 청계천 및 우이천관로 보수공법검토 방침서(물재생과-6566호(2014.11.25.))

□ 특허현황

○ 현 황

특허번호	특허내용	특허권자	주 소
제1455611호	압축공기와 습증기로 보강튜브를 경화시켜 응축수 최소화 및 경화방지와 경화시간을 단축시키는 비굴착 보수공법	효상토건㈜	서울시 구로구 디지털로31길 20 에이스테크로타워 5차 206호

□ 보고내용

○ 특허사용 협약서 체결

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정안전부 예규제74호)에 의거

특허권자와 협약서 체결후 연간단가계약업체에 작업지시하고자 함

별 첨 : 1)청계천 및 우이천관로 보수공법 검토 방침서 1부.

2)특허증 1부.  끝.