문서번호	급수운영과-29119
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		12/04 조면행
협 조
	주무관			이상무
	주무관			김승완

유수장애 상수도관('14년 하반기) 정비결과 보고

2014. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

「2014년 하반기 발생」

유수장애 상수도관 정비결과 보고

‘14년도 유수장애 상수도관 정비계획에 의거 하반기 구로구 관내 유수장애 시설물에 대한 정비결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014.  12.  03.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

□ 유수장애 시설물 현황

○ 총괄 추진내역 : 정비율 100%

총 대상 건수	‘14년 상반기			‘14년 하반기
	소 계	완 료	미 완 료	소 계	완 료	미완료
10	3	3	-	7	7	-

○ 11월 중 발생 유수장애시설물 세부현황

연 번	위 치	유수장애 시설물 현황	하수관 규격	비고(관리번호)
1	구로구 개봉동 416호	상수도관 D50mm*1열	□3.0*3.0	구로-01043
2	구로구 개봉동 416호	상수도관 D50mm*1열	□3.0*2.5	구로-01045

○ 위치도 및 현황사진

(1) 개봉동 416호
(2) 개봉동 416호

□ 조치 결과

○ 불용관으로 확인된 유수장애 상수관 절관후 철거완료

○ 정비현황 사진

[ 공사 전 ] □ 공사내용 : D50mm 상수도관 확인
[ 공사 중 ] □ 공사내용 : 상수도관 절관
[ 공사 후 ] □ 공사내용 : 철거 완료

□ 향후 계획

○ 상기 유수장애 상수도관 정비결과를 관리청(구로구청 치수과)에 통보하       여 유수장애 시설물 대상에서 제외코자 합니다.  끝.