문서번호	도시철도토목부-13341
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
박철호		김상우	12/04 한동근
협조

921공구 Kick-Off미팅

시행 결과 보고

2014.11

도시철도토목부

921공구 Kick-Off미팅 시행 결과 보고

921공구 936정거장 NTR 환승통로, NATM터널에 대한 설계 및 시공계획에 대한 의견을 교환하고 현장에서의 시공방법 향상 등을 위해 킥오프 미팅을 시행하고 결과를 보고드림

□ 사업 개요

◦ 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 921공구 건설공사

◦ 공사개요 : 총 연장 1,742m(정거장2개소, 쉴드1274m, NATM86m)

◦ 공 사 비 : 1,707백만원

◦ 공사기간 : '09.12.31~'15.12.30

◦ 시 공 사 : ㈜포스코건설 외 1

◦ 감 리 사 : ㈜유신

□ 킥오프미팅 개요

◦ 미팅일시 : 2014. 12. 02 (화) 15:00~17:30

◦ 미팅장소 : 서울지하철 9호선 921공구 상황실

◦ 참  석  자 : 도철토목부(토목3과장 외2), 감리단(감리단장 외3),

시공사(소장 외3) 등 관계자 총 11명

□ 킥오프미팅 내용

NTR 환승통로

○ 환승통로 설치와 관련 도시철도공사와 협의진행 결과 및 향후 추가 협의 사항

○ 올림픽 공원역 접합부 선정 및 접합시 고려사항에 대한 의견

○ 환승통로 구간 배수 올림픽공원역(5호선)으로 배수토록 되어 협의 필요

○ 강관 관입시, 936정거장 가시설 해체 단계별 비상주 감리원 검토 등 안전관리 대책 철저 재검증 필요

○ 기타 NTR 강관파이프 규격 등에 관한 사항

NATM 터널

○ 발파 패턴도, 발파계측 결과 및 발파방법, 발파영향 설명

○ 922공구 접합부 단면확인 등 관리철저

○ 터널 상부 고지배수로(사전 내부 균열 등 안전성 재확인 필요) 및 상수도등 지장물 관리철저

공법 및 계획 설명	토의 시행

□ 향후계획

○ 킥오프미팅시에 지적사항 및 고려사항은 현장에 적용하고 새로운 공정 시작시에 킥오프미팅 지속적 시행하여 현장시공 향상 도모

따로붙임 :  킥오프미팅 자료 1부.  끝.