함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사시행(길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)-긴급)

1. 우리 사업소에서 시행하는 “길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)”를 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 길음교 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사개요 : D=600mm, L=70m(비굴착갱생)

다. 착 공 일 : 계약일로부터 3일 이내

라. 공사기간 : 착공일로부터 40일(공휴일 포함)

마. 입찰방법 : 일반경쟁(지역제한)-긴급

바. 입찰참가자격

- 건설산업기본법에 의한 상하수도설비공사업 등록을 필한자로서 공고일 현재 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 본 공사는 신기술공법에 의한 공사로서(시방서 참조) 낙찰자로 선정된 자는 아래 신기술 개발자와 계약시까지 신기술 사용협약을 체결하여야 하며, 또한 입찰에 참여하고자 하는 자는 입찰 전에 아래 신기술 보유업체와 향후 「신기술 사용협약서」체결 가능여부를 반드시 확인 후 입찰에 참여야한다.

- 신기술(특허)명

환경신기술 제378호관로 공기압 반전 장치 및 라이닝재 노출 방지장치를 이용한 상수도관 갱생기술(HPR공법>

∙ 기술보유자 : 봉화토건합자회사 대표 조성현

사. 공사금액 : *****************

아. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(송배수관정비-21101)

자. 하자담보 책임기간 : 준공검사 완료일로부터 3년간

첨부 : 1. 계약심사 결과 통보서 1부.

2. 현장설명서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 공내역서 1부.

5. 신기술공사시방서 1부.

6. 공사시방서 1부

7. 청렴계약이행서약서 1부.

8. 친환경상품구매검토서 1부.

9. 긴급 공고사유서 1부.

10. 신기술 사용협약서 1부. 끝.

주무관							이연한				주무관					한상근					시설관리과장					나태산					중부수도사업소장						12/04 안운길
협조자				주무관							김남구					주무관							선미애
시행			시설관리과-32814										(						)		접수												(						)
우	100-392					서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과																/
전화		02-3146-2205							/전송			02-3146-2239					/	wakeup73@seoul.go.kr													/	부분공개(6)