문서번호	시설보수과-8693
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	12/05 이승진
협조

시설물점검 결과 조치계획 보고

2014. 12.

북부도로사업소

시설보수과

시설물점검 결과 조치계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 정릉천 2복개구조물에 대해 동절기 외부 전

문가 합동점검 결과 라멘구간 기둥 파손등으로 안전에 위험을 초래하고 있

어 보수조치 코자 함.

□ 시설물 현황

시설명	위 치	규 모	구조형식	준공년도	비 고
정릉천 2복개	성북구 정릉4동 406 ∼ 월곡동 90	B = 20.4∼56.5m L = 2,466m	박스 라멘	1989	1종

□ 점검내용

❍ 점검일자 : 2014. 12. 3(수)

❍ 점 검 자 : 한국시설안전공단 한자중

시설보수과 김영원

❍ 점검사항 : 파손 및 균열 철근노출 등 점검

□ 점검결과

❍ 라멘교 기둥 압축파괴 진행(3개소) 및 라멘구간과 박스구간(4개소) 접속

부에 콘크리트박락(BOX측) 발생

❍ 현황사진

기둥 압축파괴	박스 접속부

□ 조치계획

❍ 압축파괴가 진행되고 있는 기둥부에 대하여는 양측에 강재 받침을 설치한 후 파손부위 제거후 보강

❍ 박스 접속부 박락부 제거 후 보강

❍ 도로시설물 일상유지보수업체로 하여금 작업시행토록 지시 우선 시행 후

추후 설계변경시 반영 처리

- 계략공사비 : 3,000만원.

붙임 : 외부전문가 점검결과 보고서 1부 .끝.