문서번호	운영과-6365
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		서주영	12/05 최승훈
협 조
	총무과장			김정회
	주무관			김영훈

미술관 부속실(방재실 및 경비실) 수납공간 설치 계획

2014. 12

서울시립북서울미술관

(운영과)

미술관 부속실(방재실 및 경비실) 수납공간 설치 계획

우리미술관에 근무하는 준공무직(시설․경비)근로자의 근무 환경개선을 위하여 방재실․ 경비실 사무실 및 휴게공간에 붙박이 수납장을 설치하여 쾌적한 근무환경을 조성하기 위함.

시설현황

구분	시설위치	면적(㎡)	사용인원	해당면적
방재실	지하M1층	36.63(㎡)	11명	휴게공간
경비실	전시동 1층	38.83(㎡)	5명	사무실․숙직실

필요성

○ 현 휴게공간 협소로 기성 수납공간 배치가 어려움

○ 기존 경비실 수납장이 작아 개인 사물 수납공간으로 사용하기 부족함

○ 수납공간이 하절기, 동절기 의류 및 침구류 수납이 어려움

○ 부속실 현장사진

방재실		경비실

○ 수납공간이 부족해 근로자 작업복이 벽면 못에 걸려있어 용역직원 대      기실처럼 관리되고 있어 미관상 보기 좋지 않음

설치개요

○ 기존 경비실 휴게공간에 있는 수납장을 매표실로 이동배치하여 다용도로 사용

○ 경비실 휴게공간 기성 수납장 위치에  수납 효율성이 있는 붙박이 수납장 제작설치

○ 방재실 휴게공간 내부에 붙박이 수납장 고정설치

○ 설치세부내역

내용		규격	수량	제작 설치사양	용도
붙박 이장	방재실	550x300x1100 마감 : 상・하부몰딩처리	12인용	PB/MD하이글러쉬 시건장치(손잡이일체형)/내부봉 (내부 우드필림)	수납장
		600x550x850 (렌즈다이)	1Set	MD하이글러쉬 / 수납공간
	경비실	600x600x1000 (하부수납장) 마감 : 하부몰딩처리	6인용	PB/MD하이글러쉬 시건장치(손잡이일체형)/내부봉 (내부 우드필림)
		600x500x1800 (상부수납장) 마감 : 상부몰딩처리	1Set	PB/MD하이글러쉬/손잡이 문두짝제작
		550x850x900 싱크대	1Set

기대효과

○ 깨끗하고 필요성있는 수납장설치로 개인 사물관리가 용이해짐

○ 준공무직 시설․경비 근로의욕 및 근무환경개선에 기여

추진일정

○ 설치공사계획 :12월 초

○ 설치공사발주 :12.08.

○ 설치공사기일 :12.09~12.12.(4일간)

소요예산 : 약3,820천원

예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영, 북서울미술관시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.