상수도GIS시설자료샘플확인조사(수유)

결재	주무관		급수운영과장
	윤태현		12/09 김수영
	협 조	문병희

문서번호	급수운영과-22883

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를 아래

같이 보고합니다.

2014.  12.  09

보고자 지방사무운영주사보 윤 태 현

보    고    내    용

확인일시

2014. 12. 03

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 급수운영과-2549(2010.2.18)호 2010년 상수도GIS 운영계획과 관련 지리정보

정확도 제고를 위해 시설자료 접수시 샘플확인 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2014년 수유동외 8개동 상수도공사

2) 시공업체 : 건승엔지니어링(주)

3) 접수내용 : 시설관리과 13213 – 17575호 현장조사서 53건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	신설-106	수유2동 270-81	건물	A1=2.4 A2=3.2 B1=2.4 B2=1.6	A1=2.5 A2=3.2 B1=2.5 B2=1.6	범위내
2	신설-112	수유2동 28-26	건물	A1=1.1 A2=2.5 B1=1.1 B2=1.6	A1=1.1 A2=2.5 B1=1.1 B2=1.6	범위내
3	신설-145	번동 443-110	담장	A1=0.7 A2=2.7 B1=0.7 B2=4.8	A1=0.7 A2=2.7 B1=0.7 B2=4.7	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.