문서번호	공공디자인과-3534
결재일자	2013.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	03/18 한문철

2013년 제9차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 3.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제10차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 3. 14.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

❍ 참  석  자 : 총 7인

박항섭, 이형재, 장현수, 문길남, 박진호, 최상익피터, 홍재승

❍ 신청안건(총3건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
3	3

❍ 심의결과 : 재심 3

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
10-1	고덕지구대 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 695㎡)	심의	재심
10-2	고덕시영어린이집 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하1층, 지상5층 (연면적1,751㎡)	심의	재심
10-3	고덕1동 주민센터 신축	강동구 (주택재건축과)	•지하2층. 지상5층 (연면적1,267㎡)	심의	재심

붙임   1. 제10차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제10차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 14(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 695㎡)
안 건 명	고덕지구대 신축
심의번호	10-1	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 건물의 전체적인 매스가 인접하는 동사무소와 어울리지 못하고 무기고 등이 너무 돌출되어 있어 조정이 필요함(아래 이미지 참조). - 여경휴게실은 식당을 거치지 않고 바로 들어갈 수 있도록 조정하되 옆의 휴게실과 연계되도록 하기 바람. - 보조출입구 설치를 검토하기 바람. - 계단실 측면에 창문을 두는 방안을 검토 바람.(아래 이미지 참조). - 주차장 출입구의 폭이 비상시 차량 출입에 적절한지 확인하고 보도와 겹치는 부분의 재료도 적절한지 검토해보기 바람. - 지하층은 보다 적극적으로 자연채광과 환기가 되도록 계획하기 바람. - 진입구 정면에서 화장실이 보이지 않도록 평면계획을 조정하기 바람. - 건축물의 매스가 연접한 대지의 주민센터와 어울리도록 하기 바람. - 지붕 출입문은 북서쪽에 두기 바람. 끝. 창호설치 검토 돌출적인 부분들

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 14(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 1,751㎡)
안 건 명	고덕시영어린이집 신축
심의번호	10-2	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 건축물의 외관이 보다 어린이집답게 디자인하되 재료를 1~2가지만 사용하여 순수하고 건강한 이미지를 표현하기 바람. - 연접한 소공원을 적극 이용하기 바람. - 전면 남동향의 좋은 공간과 1층 중앙은 주방, 부식창고 대신 보다 중요한 실을 배치하기 바람. - 2~3세반 어린이들의 출입구는 서로 동선을 분리시키고, 화장실, 기자재실 등의 설치를 고려하여 배치하기 바람. - 0~1세 어린이는 방은 개수공간을 확보하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 14(목). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 1,267㎡)
안 건 명	고덕1동 주민센터 신축
심의번호	10-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 외관을 먼저 정한 후 실을 배치하여 각 실의 창호배치가 불합리 하므로 전체적으로 각 실의 배치 및 창호 위치를 재조정하기 바람. - 배면에서 보이는 표면의 수평선형은 삭제하기 바람 - 코어를 북서측에 배치하는 방안을 검토 바람. - 지하층 식당, 체력단련실 등에는 채광과 환기를 위한 드라이 에어이어를 설치하고, 체력단련실은 천장고를 최대한 높이기 바람(마감 없는 노출형 천장도 고려). - 지붕의 난간은 스테인레스 대신 번쩍이지 않는 평철 등의 재료를 적용하기 바람. - 평면 계획을 보다 합리적으로 조정하기 바람. ㆍ가능하면 출입구 공간을 보다 넓게 조정하기 바람. ㆍ장애인 화장실은 출입이 편하게 하기 바람. ㆍ민원실 진입구에서 민원대가 정면에 보이도록 배치하고 실의 중앙부에 기둥이 배치되는 평면은 지양하기 바람. ㆍ3층 휴게공간을 보다 확장하고 화장실로 직접 들어갈 수 있도록 하기 바람. - 건축물의 매스가 연접한 대지의 지구대와 어울리도록 하기 바람. 끝.