정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 보라매고가)

문서번호	시설보수과-5088
보존기간	년
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
장창원		김찬구	12/09 민승기
협조
	주무관		금종융

시 설 물 명

보라매고가

시설물

개  요

폭 15~22.5m

길이  3,526m

법정구분

(1종)

준공

연도

1994.7.29.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방시설주사보

장창원

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방시설주사보

장창원

합 동 점 검 자

지방시설주사

금종융

□ 점검일시 : 2014. 11. 20(목) ~ 12. 5. (금)

□ 점검구간 : 전체

□ 점검 구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	대림방향	배수관 막힘	전체적		공무직 조치완료
2	신림방향	신대방역앞 낙하물청소	1개소		관악구 청소완료

□ 새로운 이상 발생 현황

위치

손상내용

손상

규모

손상

등급

조치계획

전 문 가

자문여부

비  고

하행 P63부근

배수관 낙수

1개소

보라매고가

보수공사 조치 중

윤기용 위원

상행 P9,P11

신축이음장치 캔틸레버 하단

콘크리트 파손

2개소

보라매고가

보수공사 조치 중

″

상행 구로디지털단지역 상류

배수관위치 부적정

1개소

보라매고가

보수공사 조치 중

″

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위 치 도

□ 전경사진

대림방향 신대방역앞 상부 전경(상행)	신림방향 신대방역 상부 전경(하행)
대림방향 신대방역 부근 하부 전경(상행)	신림방향 신대방역 하부 (하행)

□ 현황사진

하행 P63 부근 배수관 낙수	상행 P9 및 P11 부근 신축이음장치 하단 파손

상행 구로디지털단지역 상류측, 배수관위치 부적정