출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	12/10 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 현장수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 10
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-12-10	14MT-05974	성동구-01-저수조	*******	****	뚝도	0.25	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05975	성동구-02-저수조	********	*****	뚝도	0.27	7.2	0.06
2014-12-10	14MT-05976	성동구-03-저수조	********	*********	뚝도	0.26	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05977	성동구-04-직수	**************	*****	뚝도	0.29	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05978	성동구-05-직수	***********	*****	뚝도	0.32	7.2	0.06
2014-12-10	14MT-05979	성동구-06-직수	********	*******	뚝도	0.30	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05980	성동구-07-직수	*******	********	뚝도	0.27	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05981	성동구-08-직수	*********	*****	암사	0.25	7.2	0.06
2014-12-10	14MT-05982	성동구-09-직수	************	*****	암사	0.29	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05983	동대문구-10-저수조	******	**********	통합	0.24	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05984	동대문구-11-저수조	**********	*******	통합	0.20	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05985	동대문구-12-저수조	*******	*********	구의	0.24	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05986	동대문구-13-직수	********	******	구의	0.25	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05987	동대문구-14-직수	**********	*****	구의	0.23	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05988	동대문구-15-저수조	**********	******	구의	0.24	7.2	0.07
2014-12-10	14MT-05989	동대문구-16-직수	***********	*****	통합	0.27	7.2	0.06
2014-12-10	14MT-05990	동대문구-17-직수	*********	*****	통합	0.30	7.2	0.06
2014-12-10	14MT-05991	동대문구-18-직수	*********	*****	통합	0.25	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(성동구, 동대문구) : 14MT- 05974 ~ 14MT- 05991). 끝.