교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.12.10(수)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	12/11 이경순

일  자 : 2014년 12월 10일(수)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					33.2%					32.4%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					7.7%					41.4%						32%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			상위국장애		장비 A/S		기타		서울청조치요
		523		503		20				2				1			3		0		4		2			8
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리 - 크레인작업요(1) : 퇴계4가 - 상위국 장애(3) : 내곡IC2 – 현인가구단지입구, 헌안릉입구, 헌안릉IC - 기타(4) : RSE망실 1(코엑스), 임시철거 2(숯내교, 석계역), 상위국 철거 1(S-Oil 방죽주유소앞), - 서울청 조치대상(3) : 포스코사거리, 탄천2교
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,637			3,931				4,628			78		4,270		4,367		0			2		6
		접속대수 (1일 1회 이상)						1,830			1,022				781			27		485		1,345		-43			-84		-136
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						21			26				17			35		11		31		-0.5			-1.0		-1.6
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						86			21				174			27		174		54		0.4			-0.2		-0.4
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속		국회도서관	- 서울경찰청 센터 광장비 컨넥터 접촉불량으로 재접속	정상 복구
U-교통망	-	-	-		-
보안관제	-	-	-		-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 교통자가통신망 노후시설 개선작업 준비 - 대 상 : 접속점 2개소(종로5가, 동대문분기구) - 내 용 : 노후화된 접속선로 정비를 위하여 서울경찰청 센터 측 방문점검 실시
명 일	○ 교통자가통신망 시설 점검 - 위 치 : 개봉치안센터 사거리 - 내 용 : RSE 및 기타 부대시설 등 장애 점검 예정