문서번호	급수운영과-29811
결재일자	2014.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	12/11 조면행
협 조
	급수설비팀장			유인행
	주무관			이상무
	주무관			유명은

2014년 하반기 공사하자검사 계획

2014. 12

강서수도사업소

(급수운영과)

2014년 하반기 상수도공사 하자검사 계획

양천,구로구 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하여 상수도 시설의 이상 여부를 점검 시행하고자 함.

검사대상 : 71건

구 분	계	2011년	2012년	2013년	2014년	비고
계	71건	12	24	30	5
송,배급수관 정비공사	9건	1	5	3	-
상수도공사 (단가계약)	29건	7	9	12	1
시설물 설치 및 보수공사	17건	4	5	7	1
음수대 설치공사	4건	-	2	2	-
도로굴착 복구공사	12건	-	3	6	3

검사기간 : 2014. 06. 01 ~ 12. 30

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

상수도 부설관로 구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

검사방법

검사자 : 시설6급 유인행 외 10명

검사요령 : 현장 실사 확인

- 상기 검사내용을 별첨 앙식에 의거 현장 점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상

여부를 병행 확인 조사(하자여부 확인은 급수운영과 굴착복구

담당에게 인계)

하자담보 책임기간 만료전 최종검사 시행 : 검사자

- 년2회 실시하는 정기하자 검사와 별도로 하자담보 책임기간 만료

14일이내에 최종 하자검사 시행(공사계약 일반조건)

검사결과 처리

하자검사 및 보수관리부 작성 기록 관리 - 하자검사 총괄담당자

하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 - 검사자

하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 하자검사 총괄담당자에게

원본제출

- 제출기한 : 검사완료일로부터 7일이내

중대한 하자(부실시공) 발생시 관계규정에 따라 벌점 등 행정조치

따로붙임 : 1. 하자검사 관리부 및 검사자 명령서 1부.  끝.