문서번호	시설관리과-28207
결재일자	2014.12.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		김태식	12/13 代고신석
협조

단수작업 계획서 검토보고(대림동1075-14~1071-11)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12.

단수계획보고에 의한 검토보고

(대림동1075-14~1071-11)

영등포구 대림동 1075-14 ~ 1071-11일대 노후상수관 교체작업지시 관련 단수계획서 제출에 의한 단수작업계획 검토보고임.

관련자료

문서제목 : 단수작업 계획서 제출

공사개요

공 사 명 : 노후 상수관 정비공사

공사개요 : D=100㎜ L=40m

공사위치 : 대림동 1075-14~1071-11

시 공 사 :*******************

단수계획

단 수 위 치	단수 예정일	단 수 시 간	작업 일수	단수 세대수	비 고
영등포구 대림동 1075-14일대	2014.12.15.	10:00~18:00	1일	61

홍보계획

단수안내문 배포 및 부착

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
*******	****	*********
***********	*****	*************
***	*****	*************
******	*****	************

검토 및 처리의견

계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립할 것.

단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 후 공사.

가설급수장치를 설치하여 단수세대를 감소토록 조치 할 것.

조치의견

상기와 같이 검토사항을 시공업체에 통보하여 배수관부설공사 기간 중 주민의 급수불편을 최소화 하도록 조치코자 함.

첨부 :	1. 단수작업계획서 1부.

2. 단수안내문 1부.  끝.